Информация по установки музыки в Е60.
1. Начнем с ГУ распайка сделана с данной микросхемы, как разбирали ГУ фотать не стал, там и так все просто.
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По подробнее
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А это сама микросхема целиком вид сверху
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Распайка ведется от микросхемки которая обведена .

2. Из дверей протягиваются провода через соединительный рукав, откручиваете его болт на 8, он на защелке подтягиваете вверх к стойке и вынимаете его и паза, там пластиковая фишка с проводкой у фишки проушина в ней делаете отверстие и через него протягиваете провод, а потом в салон, в салоне придется немного разобрать, боковую обшивку, там где кнопка открывания багажника икопота и защитный кожух рулевой колонки(там все просто так что ни каких проблем возникнуть не должно)
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Я просто проушину отламил из-за этого её не видно на фото, но все это выглядит примерно так.
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3. Ну а дальше все как в остальных авто разбираешь пороги и тянешь провода до багажника.

4. В багажнике на штатное место устанавливаешь усилитель на фанере обшитой карпетом и подводишь провода. Я сделал это так.
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Как ставил колонки не фотал, там если ставить 10-ки все на штатные маста, если 13-ые, то придется повозиться, в дверях на обшивке убираешь штатное крепление колонки которое ближе к стойки двери и крепишь на саморезы тока с умом чтоб обшивку насквозь не продырявить и обклеиваешь шумкой, чтоб не звенели. А задние если ставить 13-ые, то снимаешь штатную гриль вырезаешь отверстие по больше, все открытые отверстия залепляешь шумкой и все, готово. Так что всем удачи!!!!
