Номера и обозначения двигателей BMW 

	Двигатель 
	Кон-стр. (см. прим.) 
	Объем 
	Система питания (см.прим) 
	Мощность (лс/об/мин) 
	Момент (ft/lb/rpm) 
	Годы 
	Модели 

	M10B15
M10B16
M10B18
M10B18
M10B20
M10B20
	S/L4
	1.5
1.6
1766
1766
2.0
2.0
	C
C
C
K,L
C
K, L
	75/?
90/5700
98/5250
105/?
109/5500
125/?
	?
83/3000
108/3000
?
118/3000
?
	?
66-81
71-84
79-82
68-77
71-77
	E21
E21
E12,E21,E28
E21,E30
E12,E21
E12,E21

	M60 (old)
	S/L6
	2.0
2.3
	C
K
	122/?
143/?
	?
?
	77-82
77-82
	E12,E21
E21

	M20B20
M20B20
M20B23
M20B25
M20B27
	S/L6
	1990
1990
2316
2494
2693
	L
M
K,L
M1.3
M1.0
	125/6000
129/6000
143/5300
170/5800
125/4250
	120/4000
128/4000
151/4000
167/4000
177/3250
	82-87
85-89
82-91
82-91
84-87
	E28,E30
E28,E30
E30
E30,E34
E28,E30

	M21
	S/L6
	2443
	d
td
	86/4600
115/4800
	112/2500
155/2400
	85-86
83-91
	E28,E30
E28,E30

	M69
	S/L6
	3.2
	K
	?
	?
	76-79
	E24

	M86 2.8
M86 2.8
M86 3.0
M86 3.2
M86 3.5
	S/L6
	2788
2788
2985
3210
3535
	2C
K,L
2C
K,L
L
	170/5800
177/5800
184/5500
197/5500
217/5100
	238/4000
240/4300
?/3500
?/4300
?/4000
	77-79
78-81
77-79
76-82
79-82
	E12,E23
E12,E23,E24
E23,E24
E23,E24
E23

	M30B25
M30B28
M30B30
M30B32
M30B34
M30B35
	S/L6
	2474
2788
2985
3210
3430
3453
	L
K,L
M
L,M1.0
L,M1.0
M1.0
	150/5500
184/5800
197/5800
197/5500
218/5200
218/5200
	159/4000
240/4300
177/4000
?/4300
229/4000
310/4000
	?-87
81-87
86-94
81-84
80-93
??
	E28
E23,E24,E28
E32,E34
E23,E24,E28
E23,24,28,32,34
E23

	M102B32
M102B34
	S/L6
	3210
3430
	M1.0 t
	252/5200
252/5200
	252/2600
279/2200
	79-83
84-86
	E23:745i

	M40
	S/L4
	1795
	C
L
	?
115/5500
	?
124/3900
	87-91
87 on
	E30:316
E30/36,Z3

	M41
	S/L4
	1.7
	tds
	90/4400
	140/2000
	95 on
	E36

	M42
	D/L4
	1.8
	M1.7
	140/6000
	129/4500
	89-96
	iS:E30/36,Z3

	M43
M43TU
	S/L4
	1596
1.9
	M
	102/5500
118/5500
	111/3900
133/3900
	89-98
98 on
	E30,E36
E46

	M44
	D/L4
	1.9
	M5.2
	140/6000
	133/4300
	96 on
	E36 318iS, Z3

	M47
	D/L4
	2.0
	vitd
	136/4000
	207/1750
	98 on
	E46

	M50B20
M50B25
	D/L6
	1991
2494
	M3.1
	150/6000
192/6000
	140/4700
181/4700
	?
?
	E34,E36

	M50B20TU
M50B25TU
	D/L6v
	1991
2494
	M3.3.1
	150/5900
192/5900
	140/4200
181/4200
	89-98
89-95
	E34,E36

	M51
	S/L6
	2.5
	td
tds
	115/?
143/4800
	155/?
192/2200
	93 on
90 on
	E36,E34
E36,E34,E39

	M52B20
M52B25
M52B28
	D/L6
	1991
2494
2793
	MS41.1
	150/5900
170/5500
193/5500
	115/3500
180/3500
207/3500
	95 on
	E36
E34,E36
E36,E39

	M57
	D/L6
	3.0
	vitd
	184/4000
	288/1750
	98 on
	E39
E38

	M60B30
M60B40
	D/V8
	3.0
4.0
	M3.3
	218/?
286/5800
	?
295/5100
	93-96
	E32,E34
E31,E32,E34

	M62B35
M62B44
	D/V8
	3498
4398
	M
MS41.1
	235/5700
286/5700
	236/5700
310/3900
	96 on
	E38
E31,E34,E38,E39

	M70B50
M70B50
M70B56
	S/V12
	5.0
5.0
5.6
	M1.2
M1.7
M
	?
300/5200
380/5300
	?
332/3900
406/4000
	88-90
91-94
94 on
	E32:750iL
E31,E32:750iL
E31:850CSi

	M73
	S/V12
	5.4
	M5.2
	326/5000
	?
	96 on
	E38:750iL

	Моторы отделения BMW Motorsport

	M12
	D/L4
	2.0
	K(?)
K(?)t
	?
?
	?
?
	?
?
	Formula 2
320i Group 5

	M13
	D/L4
	1.5
	K(?)t
	?
	?
	?
	Formula 1

	S14
	D/L4
	2.3
	M
	215/6750
	181/4750
	90-91
	E30 M3

	S38B35
S38B35
S38B36
S38B38
	D/L6
	3.5
3.5
3.6
3.8
	M
M1.0///M
M1.2///M
M1.2///M
	277/6500
286/6500
315/6900
340/6900
	238/5000
245/4500
260/4750
289/4500
	79-08
85-90
91-92
92-96
	M1
E28:M5,M6
E34:M5
E34:M5

	S50B30
S50B32
	D/L6v
	3.0
	M3.3
MS41.1
	241/6900
	236/3600
	93-95
96 on
	E36:M3

	S52
	D/L6v
	3.2
	M
	321/7400
	258/3250
	96 on
	E36:M3

	S62
	D/V8v
	4.9
	M
	400/6600
	369/3800
	98 on
	E39:M5

	S70
	D/V12v
	6.1
	?
	?
	?
	?
	McLaren F1

	S80B36
S80B38
	D/L6 
	3.6
3.8
	M
	?
	?
	?
	E34:M5


	 Примечание:
  В системе питания: C=карбюратор, K=K-Jetronic, L=L-Jetronic, M=Motronic, d=дизель, t=турбо, s=интеркулер, vi=Variable incidence.

  В конструктиве: S = SOHC=1 распредвал (2 клапана/цил.), D = DOHC=2 распредвала (4 клапана/цил.); L=рядный, V=V-образный; v=VANOS (variable valve timing).

  Для перевода из ft/lb в Nm - умножить на 1.36 (100 ft/lb = 136 Nm).

  Для перевода из л.с. to КВт - умножить на 0.734 (100 л.с. = 73.35 КВт). 


