
масло mobil-1 75w-140 LS Synthetic Gear Lubricant  light Truck & SUV Formula

Смазка Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-140 полностью синтетическое трансмиссионное масло специально разработанное для внедорожников.

 

 

Смазка Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-140
Синтетическая универсальная смазка с высочайшими рабочими характеристиками для зубчатых передач автомобилей

Описание продукта

Смазка Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-140 представляет собой синтетическую универсальную смазку с высочайшими рабочими характеристиками для автомобильных зубчатых передач, разработанную в соответствии с наивысшими требованиями к рабочим характеристикам, необходимым для большинства современных пассажирских автомобилей при всех рабочих условиях, от мягких до жестких, включая применения с самоблокирующимся дифференциалом, а также обеспечивает превосходную передачу усилия. По сравнению с обычными смазками для гипоидных зубчатых передач, масло Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-140 крайне эффективно в широком диапазоне температур. Смазка Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-140 обладает указанными рабочими характеристиками благодаря уникальной патентованной комбинации синтетических базовых масел и точно сбалансированной системе присадок, которая способствует достижению оптимальных вязкостно-температурных свойств, а также наивысшей стабильности состава.  Смазка также способствует обеспечению защиты от термической и окислительной деструкции, износа и коррозии, потери вязкости в связи с преждевременным сдвигом.

Свойства и потенциальные выгоды

Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-140 сочетает в себе не содержащие парафина синтезированные углеводородные базовые масла и специально разработанную противозадирную серофосфорную систему присадок с повышенным трением для значительного повышения рабочих характеристик задних мостов и дифференциалов по сравнению с традиционными жидкостями. Более прочная пленка при более высоких рабочих температурах, сниженное жидкостное трение и значительные преимущества по сравнению с минеральными маслами со стандартным составом. Масло способствует снижению износа и растрескивания при высокой скорости, высоком крутящем моменте и в условиях высокой мощности во многих внедорожниках, фургонах, грузовых автомобилях малой грузоподъемности и пассажирских автомобилях. Данная уникальная высокотехнологичная смазка для приводного зубчатого колеса последней ступени показала превосходные рабочие характеристики, включая долговременное сохранение трения, отличную стабильность вязкости и повышенную прочность и чистоту дифференциала и моста. Основные свойства и потенциальные преимущества следующие: Свойства       Преимущества и потенциальные выгоды

Исключительная термостойкость и стойкость к высокотемпературному окислению          Способствует продлению срока службы зубчатой передачи и подшипника ввиду малого количества отложений

Долгий срок службы уплотнения

Возможные увеличенные интервалы между заменой масла/обслуживанием.

Превосходная защита от износа ввиду низкой скорости/высокого крутящего момента и от образования задиров при высокой скорости        Обладает свойствами, позволяющими смягчить негативные воздействия в определенных тяжелых условиях вождения, обеспечивая плавную, эффективную и надежную работу.

Отличная прочность на сдвиг        Способствует сохранению вязкости и прочности пленки в тяжелых рабочих условиях во избежание износа

Отличная защита от образования пятен и коррозии меди и сплавов из меди            Способствует снижению износа

Более длительный срок службы компонентов

Повышенные фрикционные свойства      Способствует увеличению экономии топлива и снижению эксплуатационных расходов

Превосходная текучесть при низких температурах по сравнению с минеральными маслами       Способствует снижению износа при запуске и облегчает запуск даже в условиях Арктики

Хорошее сопротивление вспениванию    Способствует поддержанию прочности пленки для надежного смазывания

Совместима со стандартными автомобильными уплотнениями и прокладками      Способствует снижению количества утечек и загрязнений

Повышение характеристик дифференциала повышенного трения     Способствует снижению вибраций и увеличивает тяговое усилие

Применение

Синтетическая смазка Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-140 для зубчатых передач рекомендуется для использования в современных автомобилях с высокими эксплуатационными характеристиками, например во внедорожниках, фургонах и грузовых автомобилях малой грузоподъемности, для которых необходимы характеристики стандарта API GL-5 для отличной долговечности

Смазка Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-140 предназначена для начальной заливки, дозаливки или повторной заливки, главных передач, раздаточных коробок и других применений в зубчатых передачах, где рекомендуется использовать смазки, отвечающие стандартам API Service GL-5, и универсальные смазки или мягкие смазки с противозадирными присадками для зубчатых передач

Смазка Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-140 также может использоваться в задних мостах, где рекомендуется смазка стандарта API Service GL-4

Не рекомендуется для автоматических, ручных или полуавтоматических трансмиссий, для которых рекомендуется моторное масло для автоматических коробок передач

Рекомендуется для большинства применений с самоблокирующимся дифференциалом. Для некоторых высокоуровневых применений с самоблокирующимся дифференциалом может потребоваться дополнительная присадка, если наблюдается вибрация в мосте.

Спецификации и одобрения

Смазка Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS соответствует или превосходит требования следующих промышленных стандартов спецификаций:       75W-140

API GL-5       X

Стандартные свойства
Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS          

Марка SAE    75W-140

VViscosity (ASTM D445)    

сСт при 40ºC 170

сСт при 100ºC           24,4

Индекс вязкости       175

Температура застывания, ºC (ASTM D97)            -48

Температура вспышки, ºC (ASTM D92)   207

Плотность при 15,6 ºC г/мл (ASTM D4052)         0,872

Безопасность для здоровья

Исходя из имеющейся информации предполагается, что данный продукт не будет негативно воздействовать на здоровье при использовании по назначению и при соблюдении рекомендаций, указанных в паспорте безопасности материала. Паспорта безопасности материалов предоставляются по запросу в коммерческом представительстве, услугами которого вы пользуетесь, или через интернет. Запрещается использовать данный продукт, кроме как по назначению. При утилизации отработанного продукта примите меры по охране окружающей среды.

Mobil, Mobil 1 и эмблема Pegasus являются товарными знаками компании Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний. 

 

