Продолжение 3
Продолжение пьесы заключается в реанимации ЭБУ-«мозгов» этого чуда. После снятия и чистки визуально было определено повреждение большого количества дорожек и разрушение контактных ламелей. Это результат длительного контакта этих частей с тосолом. 
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К тому же металлизация между слоями печатной платы также пришла в негодность и многие точки перехода из слоя в слой были в обрыве. [image: image2.jpg]
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Это было только верхняя часть айсберга. После отделения платы от пластикового каркаса разрушений от контакта с тосолом стало гораздо больше!
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После промывки и чистки от лака приступил к восстановлению дорожек и проводников с учетом того, что контакты переходов из слоя в слой отсутствовали. Сгнившая ламель разема питания ЭБУ пришлось вытачивать и вплавлять в пластик. 
Дорожки востанавливались обычной луженой медной проволокой диаметром 0.3мм[image: image8.jpg]
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Все места пайки и новые элементы покрыты лаком и плата впаяна в пластиковый каркас.
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После всего выполненного подал питание на плату и попытался выяснить целосность выходных силовых элементов. И получил еще один гостинец. Интеллектуальный ключ BTS 141 который включает накальный элемент котла и конролирует наличие, либо отсутствие горения в котле, оказался прошит.  На рис 1 этот элемент показан белой стрелкой №8. {Стрелкой №7 обозначен BTS 131 (ключ в цепи питания дозирующего топливного насоса)} В нашей стране такого элемента не оказалось. Пришлось заказывать по почте в столице СССР и ждать его доставки. 
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Продолжение следует.

