1. Замена КВКГ (клапана вентиляции картерных газов) двигатель м54 
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Снимаем воздух,ну это можно было не писать просто для полноты картины поскольку я как неподготовленный даже после того как выкурил всю ветку без разборки где находится КВКГ знал только приблизительно



Снимаем воздуховоды,у меня он почему то из дух частей,кароче снимаем все резинки,всё равно потом мешаться будут.Снимаем ДИСу,после откручивания двух болтов смело тянем на себя.
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Далее снимаем все разъёмы которые отходят от блока,не боимся перепутать-они все разные
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Три разъёма слева тоже сдёргиваем
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Отвинчиваем щуп один болт на 13 и вытаскиваем из картера(я его просто пока сместил в сторону чтобы не мешался,резиновую трубку легче снять потом,после вытаскивания щупа.[image: image5]

Снимаем блок управления,крепиться в трёх местах.Третье там где торчит ключ.(я сначала ленился снять остаток воздуховода,всё время мешался,потом всё равно пришлось снимать ашипка аднака) и отводим в сторону.
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Снимаем заслонку,четыре болта на 10(не знаю как на м52,на м54 заслонку снимать обязательно,иначе не добраться до винта крепящего КВКГ.помечен стрелкой)
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Эту железяку тоже лучше открутить,кады начнётся гемор с трубками мешать будет всё,даже собственные руки.
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Вот теперь видно гада,я сначала его открутил,потом начал снимать трубки- меньше шансов разломать сам КВКГ.Верхняя трубка "3" (помечена стрелкой)снимается поворотом КВКГ против часовой градусов на 30,или саму трубку по часовой,как удобней.Мне было неудобно и так и эдак,а потом она всё таки сломалась...
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Вот она с другой стороны,у меня с ней больше всего гемора было.Купил новую,и всё равно еле одел.


После этого процедуру разбора можно считать оконченной,выкручиваем два самореза,снимаем КВКГ,кому надо едем за новыми трубками

У меня сломались 3я и 7я (7я просто в руках развалилась)

Клапан разобрать не успел,покупка новых трубок много времени отобрала (2500 р.кому интересно)
Но маленькое отверстие в щупе за семь лет и 140 тыщ не забилось,так - мелкий мусорок был..
Для очистки совести промыл всё очитителем карбюратора,грязи было много.
На клапане обнаружил трещину.Х.з. может сам ломанул по неопытности,хотя вроде был с ним нежен
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Кому интересно вот грязь во второй трубке,даже что то вроде эмульсии присутствует

Поставил новый клапан,присоединил все трубки,больше сегодня ничего не успел.Завтра соберу,посмотрим.
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Сообщений: 1

по КВКГ 

Денис, большое спасибо. Единственное добавление. Перед тем как снимать я глянул на клапан - решил разобраться как снимается трубка №3. Всё правильно с поворотом против часовой стрелки, только не на 30 градусов , а на все 100 градусов и до упора, а после аккуратно стягивается с клапана. При этом условии она не ломается. Чтобы всё получилось вначале надо 
1 -снять крышку над впускным коллектором.
2 - теперь мы видим второй конец трубки 3. Перед тем, как отсоединить его нужно отсоединить разъём тонкой трубки отходящей от основной под небольшим углом ( её диаметр около 7-8мм). Разъём этой трубки хитрый - зацепы разъёма нужно постоянно сдвигать кверху и постепенно смещать трубку также кверху
3 - отсоединить второй конец трубки 3 от выхода из впускного коллектора.
Теперь появляется возможность повернуть трубку книзу и весьма комфортно её снять с клапана не ломая. 
Перед тем как ставить новый клапан - необходимо аккуратно надфилем подогнать (подточить снаружи) посадочное гнездо на клапане, проверить чтобы трубка легко крутилась. А то при установке опять же будут проблемы - одеть-то можно, но провернуть очень тяжело. 
Ещё раз спасибо, по-моему Ваш фотоотчёт и рекомендации по замене КВКГ были самыми полными и понятными. 

