19. Принципиальные электрические схемы

Общая информация   

Поскольку невозможно в данном Руководстве привести все принципиальные схемы за каждый год выпуска, ниже приводятся наиболее типичные схемы и те, которые бывают необходимы чаще всего. 

Прежде чем начать поиск неисправности в какой-либо цепи, проверьте предохранители и прерыватели цепи (если они есть), чтобы удостовериться, что они целы. Удостоверьтесь также, что батарея полностью заряжена и проверьте контакты проводов (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). Проверяя цепь, удостоверьтесь, что все контакты чисты, клеммы не отломились и не отсоединились. 

Цветовая кодировка проводов 

	BK 
	Черный 

	BL 
	Синий 

	BR 
	Коричнев. 

	GE 
	Желтый 

	GN 
	Зеленый 

	GR 
	Серый или зеленый 

	GY 
	Серый 

	OR 
	Оранжевый 

	PK 
	Розовый 

	R 
	Красный 

	RS 
	Розовый 

	RT 
	Красный 

	SW 
	Черный 

	TN 
	Желто-коричн. 

	V 
	Фиолетовый 

	VI 
	Фиолетовый 

	W 
	Белый 

	WS 
	Белый 

	Y 
	Желтый 



Типичные сигнальные лампы стартера, зарядки батареи, клаксона, прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота (1 из 4) 
	



	Ключ к схеме 
1 — Левый сигнал заднего хода 
2 — Правый сигнал заднего хода 
3 — Батарея 
4 — Генератор 
5 — Двухтоновый клаксон 
6 — Правый передний указатель поворота 
7 — Правый задний указатель поворота 
8 — Левый задний указатель поворота 
9 — Левый передний указатель поворота 
10 — Реле клаксона 
12 — Реле нагнетателя отопителя/обогревателя заднего стекла 
13 — Реле сигнальной лампы аварийной сигнализации 
14 — Стартер 
15 — Замок зажигания 
16 — Выключатель клаксона 
17 — Выключатель сигнальной лампы аварийной сигнализации 
18 — Выключатель указателей поворота 
	19 — Выключатель сигнала заднего хода 
W1 — Шина распределителя питания 
[1 — к приборному щитку (см. 4 из 4) 
2 — к блоку электронного управления (см. 3 из 4) 
3 — к реле переключения дальнего-ближнего света фар 
4 — к приборному щитку (см. 4 из 4) 
5 — к выключателю управления зеркалом (см. 3 из 4) 
6 — к приборному щитку (см. 4 из 4) 
7 — к выключателю стоп-сигнала (см. 3 из 4) 
8 — к блоку электронного управления (см. 3 из 4) 
9 — к выключателю регулируемой подсветки щитка (см. 2 из 4) 
10 — к выключателю заднего фонаря/подсветки номерного знака (см. 3 из 4) 
11 — к приборному щитку (см. 4 из 4)] 


Типичные головные/противотуманные фары и освещение салона (2 из 4) 
	



	Ключ к схеме 
1 — Левая лампа освещения салона 
2 — Правая лампа освещения салона 
3 — Левая фара дальнего света 
4 — Правая фара дальнего света 
5 — Левая фара ближнего свет 
6 — Правая фара ближнего свете 
7 — Левая передняя противотуманная фара 
8 — Правая передняя противотуманная фара 
9 — Подсветка пепельницы (сзади) 
10 — Реле фары дальнего света 
11 — Реле фары ближнего света 
12 — Реле передней противотуманной фары 
13 — Тестер ламп главного освещения 
14 — Реле переключения дальнего-ближнего света фар 1 
15 — Реле переключения дальнего-ближнего света фар 2 
16 — Сопротивление переключения дальнего-ближнего света фар 1 
17 — Сопротивление переключения дальнего-ближнего света фар 2 
18 — Выключатель мигания дальним светом фар 
19 — Контакт передней левой двери 
20 — Контакт передней правой двери 
	21 — Выключатель задней противотуманной фары 
22 — Выключатель передней противотуманной фары 
23 — Выключатель ближнего света фар 
24 — Выключатель регулировки подсветки приборов и передней противотуманной фары 
25 — Контакт задней левой двери 
26 — Контакт задней правой двери 
W1 — Шина распределителя питания 
[1 — Зажигание вкл. 
2 — к приборному щитку (см. 4 из 4) 
3 — к блоку электронного управления (см.3 из 4) 
4 — к приборному щитку (см. 4 из 4) 
5 — к блоку электронного управления (см.3 из 4) 
6 — к блоку электронного управления (см. 3 из 4) 
7 — к приборному щитку (см. 4 из 4) 
8 — к предохранителю 10 (см. 1 из 4) 
9 — к выключателю сигнальной лампы аварийной сигнализации (см. 1 из 4) 
10 — к прикуривателю (см. 4 из 4) 
11 — к выключателю заднего фонаря/подсветки номерного знака (см. 3 из 4)] 


Типичная система контроля, зеркала с электроприводом, стоп-сигнал и стояночный фонарь (3 из 4) 
	



	Ключ к схеме 
1 — Блок электронного управления 
2 — Левый задний фонарь 
3 — Правый задний фонарь 
4 — Правый стояночный фонарь 
5 — Левый стояночный фонарь 
6 — Правый фонарь подсветки номерного знака 
7 — Левый фонарь подсветки номерного знака 
8 — Дополнительный стоп-сигнал 
9 — Левый стоп-сигнал 
10 — Правый стоп-сигнал 
11 — Модуль контроля неисправности ламп 
12 — Выключатель стояночного фонаря 1 
13 — Выключатель стояночного фонаря 2 
14 — Выключатель заднего фонаря и подсветки номерного знака 
15 — Выключатель стоп-сигнала 
16 — Датчик уровня жидкости в резервуаре омывателя 
	17 — Датчик уровня охлаждающей жидкости 
18 — Датчик уровня масла 
19 — Выключатель управления зеркалами 
20 — Мотор зеркала с электроприводом 
21 — Дополнительный мотор зеркала с электроприводом 
W1 — Шина распределителя питания 
[1 — к предохранителю 6 (см. 1 из 4) 
2 — к приборному щитку (см. 4 из 4) 
3 — к приборному щитку (см. 4 из 4) 
4 — к предохранителю 10 (см. 1 из 4) 
5 — к предохранителю 24 (см. 1 из 4) 
6 — к предохранителю 21 (см. 2 из 4) 
7 — к тестеру ламп главного освещения (см.2 из 4) 
8 — к предохранителю 19 (см. 1 из 4) 
9 — к выключателю сигнальной лампы аварийной сигнализации (см.1 из 4) 
10 — к прикуривателю (см. 4 из 4) 
11 — к подсветке задней пепельницы (см.2 из 4)] 


Типичный приборный щиток и прикуриватель (4 из 4) 
	



	Ключ к схеме 
1 — Приборный щиток 
2 — Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза 
3 — Датчик уровня тормозной жидкости 
4 — Датчик давления масла 
5 — Датчик температуры охлаждающей жидкости 
6 — Правый задний датчик износа тормозных колодок 
7 — Левый передний датчик износа тормозных колодок 
8 — Датчик уровня топлива 1 
9 — Датчик уровня топлива 2 
10 — Датчик спидометра 
11 — Прикуриватель 
12 — Сигнальная лампа отопителя 
W1 — Шина распределителя питания 

Ключ к схеме приборного щитка 
a — Сигнальная лампа включения стояночного тормоза 
b — Сигнальная лампа низкого уровня тормозной жидкости 
c — Сигнальная лампа низкого давления масла 
d — Центральная сигнальная лампа 
e — Напоминание о наступлении срока планового технического обслуживания 
f — Сигнальная лампа износа тормозных колодок 
g — Измеритель температуры охлаждающей жидкости 
	h — Сигнальная лампа резерва топлива 
i — Измеритель уровня топлива 
j — Тахометр 
k — Управление режимом экономии 
l — Сигнальная лампа левого указателя поворота 
m — Сигнальная лампа правого указателя поворота 
n — Спидометр 
o — Сигнальная лампа включения дальнего света фар 
p — Сигнальная лампа включения передней противотуманной фары 
q — Сигнальная лампа включения задней противотуманной фары 
r — Сигнальная лампа разрядки батареи 
s — Подсветка приборного щитка 
[1 — к блоку электронного управления 
2 — к предохранителю 10 (см. 1 из 4) 
3 — к предохранителю 12 (см. 1 из 4) 
4 — к выключателю заднего фонаря/подсветки номерного знака (см. 3 из 4) 
5 — к генератору (см. 1 из 4) 
6 — к реле нагнетателя отопителя/обогревателя заднего стекла (см. 1 из 4) 
7 — Разъем, основная проводка - проводка двигателя 
8 — Разъем, основная проводка - проводка двигателя 
9 — к предохранителю 21 (см. 2 из 4) 
10 — к выключателю сигнальной лампы аварийной сигнализации (см. 1 из 4) 
11 — к выключателю задней противотуманной фары (см. 2 из 4) 
12 — к предохранителю 29 (см. 2 из 4) 
13 — к предохранителю 1 (см. 2 из 4) 
14 — к подсветке задней пепельницы (см. 2 из 4)] 


Принципиальная схема типичной системы управления двигателем ”Motronic” 
	



	1 — Блок электронного управления (ECU) 
2 — Реле управления скоростью 
3 — Датчик температуры 
4 — Кондиционер 
5 — Разъем проводки автомобиля 
6 — Выключатель дроссельной заслонки 
7 — Датчик расхода воздуха 
8 — Датчик скорости 
9 — Датчик синхронизации 
10 — Реле 1 
11 — Реле2 
12 — Датчик давления масла 
13 — Передатчик температуры 
14 — Разъем проверки 
15 — Штекер двигателя 
16 — Батарея 
17 — Свечи зажигания 
	18 — Распределитель зажигания 
19 — Катушка зажигания 
20 — Стартер 
21 — Генератор 
22 — Передатчик положения 
23 — Штекер, отсоединенный для автоматической трансмиссии 
24 — Датчик температуры охлаждающей жидкости 
25 — Топливная форсунка 
26 — Электромагнитный клапан 
27 — Распределитель питания 
28 — Давление масла 
29 — Измеритель температуры 
30 — Электрический топливный насос 
31 — Напоминание о наступлении срока планового технического обслуживания 
32 — Мотор привода 
33 — Датчик температуры 


Принципиальная схема типичной системы управления скоростью 
	



	1 — Штекерный разъем - центральная секция приборного щитка (26 контактов) 
2 — Выключатель рулевой колонки 
3 — Приборный щиток 
4 — Штекерный разъем - индикатор диапазона 
5 — Индикатор диапазона D 
6 — Индикатор диапазона N 
7 — Индикатор диапазона R 
8 — Штекерный разъем - выход спидометра 
9 — Разъем - приборный щиток (2 контакта) 
10 — Штекерный разъем - выключатель рулевой колонки 
11 — Штекерный разъем - специальное оборудование 
	12 — Выключатель рулевой колонки 
13 — Штекерный разъем - задняя секция к центральной секции (29 контактов) 
14 — Выключатель стоп-сигнала 
15 — Штекерный разъем - мотор привода 
16 — Разъем - выключатель сцепления к перемычке 
17 — Левый стоп-сигнал 
18 — Правый стоп-сигнал 
19 — Блок электронного управления - система управления скоростью 
20 — Мотор привода - система управления скоростью 
21 — Перемычка (только для АТ) 
22 — Выключатель сцепления 


Типичная принципиальная схема для центральной системы блокировки дверей, противоугонной сигнализации, бортового компьютера, дополнительного отопителя и цифровых часов (1 из 2) 
	




Типичная принципиальная схема для центральной системы блокировки дверей, противоугонной сигнализации, бортового компьютера, дополнительного отопителя и цифровых часов (2 из 2) 
	



	К типичной принципиальной схеме центральной системы блокировки дверей, противоугонной сигнализации, бортового компьютера, дополнительного отопителя и цифровых часов 
1 — Штекер - задняя секция к центральной секции 
2 — Разъем штекера для подключения специального оборудования 
3 — Разъем для блока управления центральной блокировки дверей 
4 — Электронный блок управления центральной блокировкой дверей (концевой диск стойки А) 
5 — Штекер - проводка двери водителя к задней секции 
6 — Штекер - соединительный провод системы центральной блокировки к проводке двери водителя (13 контактов) 
7 — Штекер - соединительный провод центральной блокировки к проводке двери со стороны пассажира 
8 — Штекер - провод системы центральной блокировки в двери водителя к выключателю 
9 — Выключатель центральной блокировки/разблокирующий стопорный механизм (дверь водителя, на замке) 
10 — Соединение мотора центральной блокировки с дверью водителя (6 контактов) 
11 — Мотор центральной блокировки - дверь водителя 
12 — Штекер - проводка двери пассажира к микровыключателю 
13 — Микровыключатель ( дверь пассажира, на замке) 
14 — Мотор центральной блокировки - дверь пассажира 
15 — Мотор центральной блокировки - дверь пассажира 
16 — Соединение мотора центральной блокировки с крышкой багажника (6 контактов) 
17 — Мотор центральной блокировки - крышка багажника 
18 — Соединение мотора центральной блокировки с крышкой наливного отверстия топливного бака (6 контактов) 
19 — Мотор центральной блокировки - крышка наливного отверстия топливного бака 
20 — Соединение мотора центральной блокировки с задней левой дверью (6 контактов) 
21 — Мотор центральной блокировки - задняя левая дверь 
22 — Соединение мотора центральной блокировки с правой дверью (6 контактов) 
23 — Штекер - соединительный провод центральной блокировки к правой задней двери (7 контактов) 
24 — Штекер - соединительный провод центральной блокировки к левой задней двери (7 контактов) 
25 — Мотор центральной блокировки - правая задняя дверь 
26 — Выключатель обогревателя заднего стекла 
27 — Электронный блок управления системой защиты от воровства (слева от рулевой колонки) 
28 — Разъем электронного блока управления системой защиты от воровства (26 контактов) 
29 — Разъем блока реле (4 контакта) 
30 — Разъем электронного блока управления системой защиты от воровства (4 контакта) 
31 — Штекер 150 (в главной проводке) 
32 — Светодиод противоугонной сигнализации 
33 — Штекер подсветки багажника 
34 — Подсветка багажника 
35 — Передний левый датчик контакта двери 
36 — Передний правый датчик контакта двери 
37 — Задний левый датчик контакта двери 
38 — Задний правый датчик контакта двери 
39 — Контакт крышки багажника 
	40 — Контакт капота 
41 — Обогреватель заднего стекла 
42 — Штекер - центральная секция к проводке бортового компьютера/противоугонной сигнализации 
43 — Клаксон 
44 — Штекер светодиода 
45 — Диод 
46 — Штекер - провод противоугонной сигнализации к соединительному проводу центральной блокировки 
47 — Звуковой сигнал (слева от рулевой колонки) 
48 — Разъем звукового сигнала 
49 — Штекер - центральная секция к проводке LE-Jetronic 
50 — Замок зажигания 
51 — Дистанционный выключатель бортового компьютера 
52 — Штекер - бортовой компьютер к проводу датчика температуры наружного воздуха 
53 — Штекер - провод датчика температуры наружного воздуха к самому датчику 
54 — Датчик температуры наружного воздуха (нижняя передняя панель) 
55 — Штекер - провод дополнительного отопителя к автоматической антенне 
56 — Электронный блок управления отопителем на стоянке (под правым сиденьем) 
57 — Разъем электронного блока управления 
58 — Реле отопителя для стоянки (на отопителе) 
59 — Штекер - провод бортового компьютера к проводу дополнительного отопителя 
60 — Штекер - центральная секция к приборному щитку 
61 — Разъем приборного щитка 
62 — Электронный блок управления бортовым компьютером (прямо на приборном щитке) 
63 — Разъем бортового компьютера 
64 — Разъем приборного щитка 2 
65 — Приборный щиток 
66 — Штекер - задняя секция к приборному щитку 
67 — Штекер - провод цифровых часов к приборному щитку 
68 — Штекер - дополнительный провод к проводу отопителя 
69 — Штекер - провод отопителя к проводу топливного насоса 
70 — Разъем отопителя 
71 — Добавочное сопротивление в отопителе 
72 — Термовыключатель (отопитель для стоянки) 
73 — Мотор отопителя 
74 — Датчик перегрева (отопитель для стоянки) 
75 — Штекер отопителя к отопителю для стоянки 
76 — Отопитель 
77 — Топливный насос 
78 — Штекер - бортовой компьютер к дистанционному управлению 
79 — Штекер - управление громкостью в зависимости от скорости 
80 — Штекер - провод системы управления скоростью 
81 — Передатчик резерва топлива 
82 — Передатчик скорости 
83 — Штекер - провод цифровых часов к цифровым часам (4 контакта) 
84 — Штекер - провод цифровых часов к цифровым часам (2 контакта) 
85 — Цифровые часы 


Принципиальная схема типичной системы омывателя головной фары 
	



	1 — Блок управления стеклоочистителями головных фар 
2 — Предохранитель - ночное освещение, задний и стояночный фонари 
3 — Предохранитель - клаксоны, блок управления стеклоочистителя/омывателя и стеклоочистители головной фары 
4 — Мотор - стеклоочистители ветрового стекла 
5 — Выключатель стеклоочистителей 
6 — Насос - система стеклоочистителей головных фар 
7 — Насос - подача очищающей жидкости 
8 — Насос - система омывателя ветрового стекла 
9 — Штекер - провод стеклоочистителя головной фары к передней секции 1 (насос подачи жидкости омывателя) 
	10 — Штекер - провод стеклоочистителя головной фары к передней секции 2 (штекер стеклоочистителей головной фары) 
11 — Штекер - центральная секция к передней секции (7 контактов) 
12 — Штекер мотора стеклоочистителя 
13 — Штекер - центральная секция к выключателю стеклоочистителя 
14 — Мотор - стеклоочистители ветрового стекла 
15 — Мотор - стеклоочиститель левой головной фары 
16 — Блок управления прерывателем омывателя/стеклоочистителя 


Принципиальная схема типичной системы стеклоподъемников с электроприводом 
	



	1 — Штекер задней секции к двери водителя (6 контактов) 
2 — Штекер задней секции к центральной секции (27 контактов) 
3 —Штекер провода управления стеклоподъемником и центральной блокировки к двери водителя (13 контактов) 
4 —Штекер провода управления стеклоподъемником и центральной блокировки к штекеру для подключения специального оборудования 
5 — Выключатель заднего левого стеклоподъемника 
6 — Выключатель заднего левого стеклоподъемника 
7 — Выключатель заднего правого стеклоподъемника 
8 — Штекер провода левой задней двери к мотору левого заднего стеклоподъемника 
9 — Штекер провода правой задней двери к мотору правого заднего стеклоподъемника 
10 — Мотор левого заднего стеклоподъемника 
11 — Мотор правого заднего стеклоподъемника 
12 — Штекер провода управления стеклоподъемником и центральной блокировки к левой задней двери 
	13 — Штекер провода управления стеклоподъемником и центральной блокировки к правой задней двери ( 7 контактов) 
14 — Датчик безопасности питания 
15 — Датчик детской безопасности 
16 — Мотор переднего левого стеклоподъемника 
17 — Мотор переднего правого стеклоподъемника 
18 — Штекер провода двери водителя к мотору передней левой двери 
19 — Штекер провода двери пассажира к мотору стеклоподъемника пассажирской двери 
20 — Реле 
21 — Штекер провода управления стеклоподъемником и центральной блокировки к двери пассажира (13 контактов) 
22 — Выключатель переднего левого стеклоподъемника 
23 — Выключатель заднего правого стеклоподъемника 
24 — Выключатель переднего правого стеклоподъемника 


Принципиальная схема системы отопителя и кондиционера 
	



	1 — Подсветка приборов управления отопителем 
2 — Светодиод 3 
3 — Светодиод 2 
4 — Светодиод 1 
5 — Выключатель нагнетателя отопителя/испарителя 
6 — Штекер - проводка управления отопителем к центральной проводке (13 контактов) 
7 — Штекер - секция передней проводки к приборам управления отопителем 
8 — Предохранитель - нагнетатель отопителя 
9 — Предохранитель - дополнительный вентилятор стадия 2 
10 — Предохранитель - сигнальная лампа, лампы сигнала заднего хода, тахометр и зеркала (распределитель питания) 
11 — Температурный выключатель 91° С - стадия 1 
12 — Температурный выключатель 99° С - стадия 2 
13 — Выключатель кондиционера 
14 — Водяной клапан 
15 — Регулятор температуры испарителя 
16 — Блок управления кондиционером (приборы управления отопителем) 
17 — Штекер - мотор дополнительного вентилятора (на моторе дополнительного вентилятора) 
	18 — Реле - дополнительный вентилятор стадия 2 (на распределителе питания) 
19 — Реле - дополнительный вентилятор стадия 1 (на распределителе питания) 
20 — Выключатель - прессостат высокого давления (сушилка) 
21 — Выключатель - температура 110° С (только для 524 td) 
22 — Мотор нагнетателя отопителя 
23 — Мотор нагнетателя испарителя 
24 — Штекер - прессостат высокого давления к электромагнитной муфте 
25 — Датчик температуры испарителя (в испарителе) 
26 — Датчик температуры отопителя (в отопителе) 
27 — Датчик внутренней температуры (нижняя левая панель обшивки) 
28 — Электромагнитная муфта для компрессора 
29 — Мотор дополнительного вентилятора 


Принципиальная схема сидений с подогревом 
	



	1 — Подогрев - пассажирское сиденье 
2 — Разъем подогрева сиденья - сторона пассажира 
3 — Выключатель подогрева сиденья - сторона пассажира 
4 — Штекер провода подогрева сиденья (сторона водителя) к штекеру для подключения специального оборудования (58К) 
5 — Штекер провода подогрева сиденья (сторона водителя) к стороне пассажира 
	6 — Штекер провода подогрева сиденья (сторона водителя) к штекеру для подключения специального оборудования (15Е и 30SA4) 
7 — Реле подогрева сидений 
8 — Выключатель подогрева сидений - сторона водителя 
9 — Подогрев - сиденье водителя 
10 — Разъем подогрева сиденья - сторона водителя 


Принципиальная схема электроприводных сидений с памятью (1 из 2) 
	



	1 — Штекерное соединение для подключения специального оборудования 
2 — Штекерное соединение провода пассажирского сиденья 
3 — Штекерное соединение провода блока управления сиденьями с памятью 
4 — Соединение провода блока управления сиденьями с памятью 
5 — Выключатель управления сиденьями 
6 — Спинка сиденья 
7 — Механизм горизонтальной регулировки сиденья 
	8 — Подголовник 
9 — Высота переднего сиденья 
10 — Высота заднего сиденья 
11 — Штекерное соединение управления спинкой сиденья/горизонтальной регулировкой сиденья 
12 — Штекерное соединение управления подголовником 
13 — Штекерное соединение управления высотой сидений 
14 — Электронный блок управления (под сиденьем) 
15 — Штекерное соединение провода блока управления сиденьями с памятью 


Принципиальная схема электроприводных сидений с памятью (2 из 2) 
	



	16 — Штекерное соединение провода сиденья с памятью 
17 — Штекерное соединение привода управления сиденьем 
18 — Штекерное соединение выключателя памяти 
19 — Штекерное соединение потенциометра горизонтальной регулировки сиденья 
20 — Штекерное соединение потенциометра высоты переднего сиденья 
21 — Штекерное соединение потенциометра высоты заднего сиденья 
22 — Штекерное соединение мотора подголовника 
23 — Штекерное соединение потенциометра спинки сиденья 
	24 — Штекерное соединение мотора спинки сиденья 
25 — Выключатель памяти 
26 — Мотор - управление спинкой сиденья 
27 — Мотор - управление подголовником 
28 — Мотор - управление высотой заднего сиденья 
29 — Мотор - управление высотой переднего сиденья 
30 — Мотор - горизонтальная регулировка сидений 


Типичная принципиальная схема электроприводных сидений без памяти 
	



	1 — Штекерное соединение для подключения специального оборудования 
2 — Спинка сиденья 
3 — Сиденье вперед/назад 
4 — Подголовник 
5 — Переднее сиденье вверх/вниз 
6 — Заднее сиденье вверх/вниз 
7 — Штекер - выключатель управления спинкой/сиденьем 
8 — Штекер - выключатель управления подголовником 
9 — Штекер - выключатель управления подъемом/опусканием передних/задних сидений 
10 — Выключатель электропривода сидений 
11 — Штекер - провод электроприводного сиденья к электронному блоку управления 
12 — Электронный блок управления электроприводом сидений 
13 — Штекер - привод электроприводного сиденья к электронному блоку управления 
	14 — Штекер - провод электропривода спинки сиденья и подголовника к электронному блоку управления электроприводными сиденьями 
15 — Штекер - провод электропривода спинки сиденья и подголовника к мотору спинки 
16 — Штекер - провод электропривода спинки сиденья и подголовника к мотору подголовника 
17 — Штекер - провод электроприводного сиденья на стороне водителя к проводу на стороне пассажира 
18 — Мотор - переднее сиденье вверх/вниз 
19 — Мотор - заднее сиденье вверх/вниз 
20 — Мотор - сиденье вперед/назад 
21 — Мотор спинки сиденья 
22 — Мотор подголовника 


Типичная принципиальная схема радиоприемника - показано для ранних моделей 
	



	1 — Громкоговоритель на правой двери 
2 — Громкоговоритель передний правый 
3 — Громкоговоритель задний правый 
4 — Штекер для подключения специального оборудования RA12 
5 — Разъем стеклоподъемников 
6 — Усилитель 
7 — Громкоговоритель передний левый 
	8 — Громкоговоритель на левой двери 
9 — Разъем провода питания 
10 — Разъем питания антенны 
11 — Радиоприемник 
12 — Управление балансом громкоговорителей 
13 — Громкоговоритель задний левый 


Принципиальная схема типичной системы L-Jetronic 
	



	1 — Батарея 
2 — Распределитель зажигания 
3 — Катушка зажигания 
4 — Датчик положений 
5 — Свечи зажигания 
6 — Генератор 
7 — Стартер 
8 — Датчик давления масла 
9 — Температурный трансмиттер 
10 — Датчик температуры охлаждающей жидкости 
11 — Блок управления впрыском топлива 
12 — Разъем проводки 
13 — Выключатель дроссельной заслонки 
	14 — Датчик расхода воздуха 
15 — Инжекторы топлива 
16 — Реле топливного насоса 
17 — Модуль зажигания 
[1 — Разъем двигателя 
2 — Топливный насос 
3 — Давление масла 
4 — Измеритель температуры 
5 — Пневмоподушка 
6 — Напомин. о сроке техобслуживания 
7 — Проверочный разъем 
8 — Экран 
9 — Сильное натяжение] 


20. Органы управления и приемы эксплуатации

Основные органы управления 
	



	1 — Переключатель наружного освещения 
2 — Рычаг переключателя указателей поворота, стояночных бортовых огней, ближнего света и сигнала дальнего света фар 
3 — Выключатели противотуманных фар 
4 — Рычаг переключателя стеклоомывателей и стеклоочистителей 
	5 — Выключатель аварийной световой сигнализации 
6 — Выключатель обогрева заднего стекла 
7 — Рычаг изменения положения рулевой колонки 


Приборная доска 
	



	1 — Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива 
2 — Спидометр 
3 — Контрольные лампы включения указателей поворота, дальнего света и включения указателей поворота прицепа 
4 — Тахометр и эконометр 
5 — Указатель температуры охлаждающей жидкости 
6 — Контрольные лампы давления масла, антиблокировочной системы тормозов (ABS), подушки безопасности, сигнализации аварийного состояния рабочей тормозной системы, износа тормозных накладок и включения стояночного тормоза 
7 — Указатель позиции рычага управления автоматической трансмиссией, режимов 
	вождения, контрольная лампа электронной системы управления АТ 
8 — Счетчик общего пробега и измеритель пройденного пути с момента сброса, а также индикация интервалов технического обслуживания 
9 — Кнопка сброса измерителя пройденного пути 
10 — Контрольные лампы включения противотуманных фар и задних туманных огней, а также контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи: 

· на BMW 525tds дополнительно: контрольная лампа системы электронного впрыска, а также контрольная лампа времени преднакала. 


Приборная доска* 
	



	1 — Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива 
2 — Спидометр 
3 — Контрольные лампы включения указателей поворота, дальнего света и включения указателей поворота прицепа 
4 — Тахометр и эконометр 
5 — Указатель температуры охлаждающей жидкости 
6 — Контрольные лампы включения стояночного тормоза, гидравлического привода рабочей тормозной системы, антиблокировочной системы тормозов (ABS), подушки безопасности 
7 — Кнопка дисплея самодиагностики. 
8 — Указатель позиции рычага управления автоматической трансмиссии, режимов движения 
	9 — Индикатор дисплея самодиагностики 
10 — Контрольная лампа давления масла, а также контрольная лампа включения системы А5С Т или электронной антиблокировочной системы BMW 525iX 
11 — Индикация интервалов технического обслуживания 
12 — Счетчик общего пробега и измеритель пройденного пути с момента сброса 
13 — Кнопка сброса измерителя пройденного пути 
14 — Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, а также контрольные лампы включения противотуманных фар и задних туманных огней 


Заправка топлива 

	


	Откройте пробку топливного бака , для чего вращайте ее против часовой стрелки и затем снимите. 


Для того, чтобы снова закрыть пробку топливного бака, наденьте ее на горловину и завинтите до упора вращением по часовой стрелке до щелчка (штыковой затвор). 
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	Обращайтесь с топливом осторожно и соблюдайте соответствующие правила техники безопасности. 


Открывание крышки лючка топливного бака при отказе автоматической системы центральной блокировки замков: 

· приподнимите коврик багажника справа; 

· снимите обшивку с правой стороны; 

· отожмите назад блокировочный стержень. 

BMW Touring: 

· откройте крышку боковой обшивки грузового отсека справа; 

· потяните назад кнопку с символом топливной колонки. 

Ключи 

А. Основные ключи 

	


	· Главный ключ; с подсветкой (включение нажатием на символ BMW) 

· Второй ключ 

· Резервный ключ для хранения в надежном месте, например, в кошельке 


В. Ключ для дверей и замка зажигания 

Не подходит к замкам багажника и вещевого ящика. 

Изготовление нового ключа 
Номер ключа задан в штрих - коде на самоклеющейся табличке. Просьба хранить в надежном мест. 

Основной ключ с подсветкой 
	


	При ослаблении силы света замените батарейку, не допускайте выхода электролита в гнездо питающего элемента. - Замена батарейки - см. иллюстрацию. 
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	Просьба сдавать отработанные батарейки на специальные сборные пункты* или на сервис BMW. 
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Автоматическая система центральной блокировки замков* 

	




При закрытых передних дверях багажник , двери и откидная крышка топливного бака деблокируются и блокируются посредством: 

· поворота ключа в дверном замке, либо 

· перемещения кнопки - фиксатора на одной из передних дверей, либо 

· поворота ключа в замке багажника, они могут также деблокироваться ручками передних дверей, находящихся над подлокотниками. 

Во избежание случайного запирания дверей предусмотрено, что: 

· при открытой двери водителя Вы не можете утопить кнопку - фиксатор; 

· кнопка - фиксатор передней правой двери приводит в действие автоматическую систему единой блокировки замков только в том случае, если обе передние двери закрыты. 

При аварии система единой блокировки замков деблокируется автоматически. 

Кроме того, в этом случае на отдельных вариантах исполнений включаются система аварийной световой сигнализации и внутреннее освещение салона. 
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Противоугонное устройство/Противоугонная сигнализация* 

Приводится в действие через дверной замок. 

Ключ может выниматься только в вертикальном положении. 

При включенном противоугонном устройстве автомобиль нельзя открыть, вытягивая одну из кнопок - фиксаторов дверей. 
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	Противоугонное устройство не включать, если в автомобиле находятся пассажиры, т. к. в этом случае открыть двери изнутри невозможно. 


Автоматическое закрывание окон и сдвигаемо - поднимаемого люка с электроприводом - при закрытой двери поверните ключ в положение, соответствующее включению противоугонного устройства и удерживайте его в этом положении. При возвращении ключа в исходное положение движение окон или люка прекращается. 

Аварийное пользование (при дефекте в электрической цепи) 
При повороте ключа в одном из дверных замков по часовой стрелке или против до упора соответствующая дверь блокируется или соответственно деблокируется. 

Открывание дверей снаружи - приподнимите соответствующую дверную ручку. 

Обогрев замка двери водителя* - приподнимите ручку двери водителя на несколько секунд - обогрев включится. В целях экономии электроэнергии время обогрева регулируется автоматически. 

Открывание дверей изнутри - потяните на себя ручку открывания двери, расположенную над подлокотником. 
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	Оставшиеся в автомобиле дети могут запереть двери изнутри. Поэтому не забывайте вынимать и брать с собой автомобильные ключи с тем, чтобы иметь наружный доступ в автомобиль в любой момент. 


Багажник 
К замку багажника подходит только основной ключ.
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Автоматическая система единой блокировки замков (при выключенном противоугонном устройстве)
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Блокировка багажника* (основной ключ вытягивайте в горизонтальном положении). 

Таким образом предотвращается несанкционированный доступ к багажнику при передаче ключа В (ключ от дверей и замка зажигания) посторонним лицам - пригодится Вам, например, в отеле или мастерской (это не относится к автомобилям с устройством для сквозного расположения груза). 

Багажник при включенном противоугонном устройстве может быть открыт основным ключом, однако, после закрывания должен снова блокироваться. 

Освещение багажника 

Горит при открытой крышке багажника. 

Для крепления багажных сеток* или стяжных лент для фиксации багажа на дне багажника имеются специальные петли. 

Для фиксации небольшого багажа пользуйтесь эластичными лентами* на коврике багажника. 

Захватная выемка слева рядом с запирающим механизмом облегчает перемещение открытой крышки багажника вниз. 

	


	Деблокировка откидной крышки топливного бака при отказе автоматической системы единой блокировки замков: 

· приподнимите коврик багажника справа; 

· снимите обшивку с правой стороны; 

· отожмите назад блокировочный стержень (стрелка). 


"Детский предохранитель" - стопор замков передней правой и задних дверей 

	


	 


Основной ключ вставьте в паз и поверните в направлении из салона - теперь соответствующая дверь может быть открыта только снаружи. 

Дистанционное управление с инфракрасным передатчиком* 

	


	Передатчик направьте на приемник, расположенный под внутренним зеркалом заднего вида (максимальное расстояние 5 метров), при этом избегайте затенения лучей. 


Открывание - нажмите кнопку 1 - вспыхивает светодиод (4); 

· деблокируются автоматическая система единой блокировки замков и отключается противоугонная система; 

· отключается противоугонная сигнализация; 

· включается внутреннее освещение. 

Автоматическое открывание - если Вы хотите открыть окна, а также сдвигаемо - поднимаемый люк, продолжайте нажимать кнопку. Через прибл. 2 секунды они начнут открываться, мигает светодиод. Если кнопку отпустить, то процесс открывания прерывается. 

Закрывание - нажмите кнопку 2 

· вспыхивает светодиод; 

· срабатывает автоматическая система центральной блокировки замков. 

Блокировка - нажмите кнопку 3, не позднее чем через 15 секунд после нажатия кнопки 2 

· вспыхивает светодиод; 

· включается противоугонная система;, 

· активируется противоугонная сигнализация. 

Отключение датчика противоугонной сигнализации, срабатывающего на изменение угла наклона автомобиля - после блокировки нажмите повторно кнопку 1. 

Автоматическое закрывание - для закрывания окон, а также сдвигаемо - поднимаемого люка нажмите кнопку 2. Через прибл. 2 секунды они придут в движение, мигает светодиод. Если кнопку отпустить, то процесс закрывания сразу же прервется. 
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	Если Вы случайно отпустили кнопку 2, то для того, чтобы продолжить закрывание нажмите кнопку еще раз, отпустите, нажмите вторично и удерживайте в этом положении. 


Основной ключ 

Ключ в инфракрасном передатчике является основным ключом. Все функции дистанционного управления могут дублироваться обычными ключами. 

Батарейки - замените, если светодиод при нажатии на одну из кнопок не вспыхивает и замки не срабатывают. 

	


	Приподнимите крышку за выемку с помощью отвертки (стрелка). 


Отвинтите винт (стрелка) и снимите крышку. 

Тип батарейки и ее положение при монтаже изображены на дне соответствующего гнезда. 
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	Используйте только батарейки указанного типа. 


Восстановление функции передатчика 

После замены батарейки необходимо восстановить функцию дистанционного управления передатчика (этого не требуется, если она продолжалась менее одной минуты и в это время не была нажата ни одна из кнопок). То же самое нужно сделать в случае, если Вы получили новый передатчик (например, при замене дефектного): 

· закройте дверь водителя, поверните ключ в замке зажигания на макс. 5 секунд в положение 1 и возвратите снова в положение 0; 

· нажмите кнопку 1 (см. иллюстрацию) на передатчике и удерживайте ее в этом положении. Нажмите три раза подряд в течение 10 секунд кнопку 2; при этом кнопку 1 не отпускайте. 

· отпустите кнопку 1, светодиод будет медленно мигать в течение макс. 10 секунд; 

· поднесите передатчик к приемнику, расположенному под внутренним зеркалом заднего вида (по возможности, близко, максимально на 15 см) и нажмите одну из кнопо ; 

· срабатывает автоматическая система единой блокировки замков — происходит блокировка и моментальная деблокировка замков, что свидетельствует о том, что функция передатчика успешно восстановилась. 

Если светодиоды не мигают и автоматическая система единой блокировки замков не срабатывает, то весь процесс необходимо повторить вновь. 

Если Вы имеете дополнительные передатчики для Вашего автомобиля, то Вы в течение 30 секунд должны восстановить их функции (в общей сложности до четырех передатчиков). При этом, замок вала рулевого колеса должен оставаться нетронутым. 

Если один из передатчиков вышел из строя, то Вы можете приобрести запасной на сервисе BMW. 
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	Подобно тому, как возможно изготовление копии каждого ключа, точно также может копироваться сигнал инфракрасного передатчика. Код сигнала, автоматически изменяющийся после каждого пользования, а также возможность повторного восстановления функции предоставляют максимальную гарантию против злоупотреблений. Тем не менее, не давайте посторонним пользоваться инфракрасным передатчиком. 


Сиденья* 
Регулирование положения сидений в продольном направлении 

	


	Потяните рычаг (1), сиденье передвиньте в требуемое положение. 


Отпустив рычаг, обратите внимание на то, чтобы сработал фиксатор. 

Регулирование наклона сиденья (только сиденье водителя) 

Потяните рычаг (2), установите нужную высоту. 

Спортивное сиденье* 

Дополнительное регулирование бедренной опоры с помощью маховичка, расположенного спереди сбоку на раме сиденья. 

Регулирование положения спинки сиденья 

	


	Потяните рычаг (1), увеличивая или уменьшая нагрузку на спинку сиденья , установите ее в нужном положении. 


Регулирование положения сиденья по высоте 

Потяните рычаг (2), увеличивая или уменьшая нагрузку на сиденье, установите его в нужном положении. 
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	Сиденье водителя во время движения не переставляйте. При резком перемещении сиденья можно потерять контроль над автомобилем, что приведет к аварии. Пассажир, сидящий рядом с водителем, во время движения не должен полностью откидывать спинку сиденья назад. 
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	Для разгрузки межпозвоночных дисков сядьте глубже в сиденье и всей спиной полностью обопритесь на спинку сиденья. При идеальной посадке голова образует с позвоночником одну прямую. 


При поездках на дальние расстояния для разгрузки мышц спины спинку сиденья можно откинуть больше обычного. Однако, при этом должна сохраняться возможность вращать руль слегка согнутыми руками. 

Подголовники передние и задние* 

Подголовники регулируются по высоте вытягиванием их наверх или утапливанием вниз. 

	


	Поворачивая подголовники Вы можете регулировать их наклон. 
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	При аварии подголовники снижают опасность повреждения шейного отдела позвоночника. Середина подголовника должна находиться приблизительн она высоте ушей. 


Автоматическое регулирование положения передних сидений* 

	


	1 — Регулирование угла наклона сидений 
2 — Регулирование положения сидений в продольном направлении 
3 — Регулирование положения сидений по высоте 
4 — Регулирование положения спинок сидений 
5 — Регулирование подголовников по высоте 


Спортивное сиденье* 

Дополнительное регулирование бедренной опоры посредством передвижения равноплечего рычажка, расположенного на раме с наружной стороны сиденья (выключатель А на иллюстрации ниже). 

Запоминание положений сидений, зеркал и рулевого колеса* 

	


	Возможны программирование и вызов трех различных положений сиденья, наружных зеркал заднего вида и рулевого колеса*. 


Программирование - начиная с положения ключа в замке зажигания 1: 

· установите желаемое положение сиденья, наружных зеркал заднего вида и рулевого колеса; 

· нажмите кнопку памяти MEMORY: контрольная лампа сигнализирует готовность системы; 

· нажмите кнопку 1, 2 или 3, контрольная лампа погаснет. 

Вызов 

Дверь водителя открыта или закрыта, включена автоматическая система освещения салона или ключ в замке зажигания повернут в положение 1: 

· нажмите коротко кнопку 1, 2, или 3. 

Если Вы нажмете выключатель регулирования сиденья или зеркала или кнопку памяти, то процесс регулирования сразу же прервется . 

Дверь водителя закрыта, и ключ или вытянут или повернут в замке зажигания в положение 0 или 2: 

· кнопку 1, 2 или 3 удерживайте нажатой до тех пор, пока не закончится процесс регулирования. 

Наклон правого зеркала 

Установите переключатель зеркала в положение "Зеркало водителя": 

При включении заднего хода или перемещении рычага управления автоматической коробкой передач в положение R зеркало изменяет свое положение так, чтобы например при парковке, нижняя ближняя зона автомобиля (кромка бордюрного камня) находилась в поле видимости . 

Вы можете также выключить эту автоматическую систему - для этого переключатель зеркала установите в положение "Зеркало пассажира". 

Опора поясничного отдела позвоночника сиденья водителя* 

	


	Регулируется по мере необходимости посредством передвижения равноплечего рычажка, расположенного на раме с внутренней стороны сиденья. 


С помощью этого устройства может изменяться контур спинки сиденья, благодаря чему создается дополнительная опора для поясничного отдела позвоночника. 

Верхний гребень подвздошной кости и позвоночник подпираются, т. е. обеспечивается поддержание прямой и расслабленной осанки при сидении. 

Электропривод задних подголовников* 

	


	Если пассажир на заднем сиденье пристегнется ремнем безопасности, то автоматически выдвигается соответствующий подголовник. 

Для регулирования высоты пользуйтесь равноплечим рычажком. 


Изменение положения колонки рулевого колеса* 
	


	Откиньте зажимной рычаг: 

· установите рулевое колесо посредством его продольного передвижения на себя или от себя в соответствии с позицией сиденья; 

· возвратите зажимной рычаг в исходное положение. 
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	Не изменяйте положение колонки рулевого колеса во время движения - возникает опасность аварии. 


Автоматическое изменение положения рулевого колеса* 
Положение рулевого колеса может регулироваться в продольном направлении и по высоте*, в соответствии с направлением движения рычага. 
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	Не изменяйте положение рулевого колеса во время движения - возникает опасность аварии. 


Ввод позиции рулевого колеса в память - см. Запоминание положений сидений, зеркал и рулевого колеса*. 

Автоматическое изменение положения рулевого колеса* (только совместно с регулированием по высоте) 
С тем чтобы Вам было удобнее садиться за руль и выходить из автомобиля, рулевое колесо автоматически перемещается в верхнюю позицию, если: 

· ключ в замке зажигания повернут в положение 0; 

· ключ в замке зажигания находится в положении 1 и открывается дверь водителя; 

· ключ в замке зажигания находится в положении 2, стояночный тормоз затянут и открывается дверь водителя. 

Рулевое колесо перемещается в зафиксированную в памяти позицию, если: 

· ключ в замке зажигания находится в положении 2 и при открытой двери водителя отпускается стояночный тормоз; 

· ключ в замке зажигания находится в положении 2, стояночный тормоз затянут и дверь водителя закрывается. 

Звуковой сигнал 

	


	Нажмите одну из клавиш. 


Устройство для сквозного расположения груза* 




Заднее сиденье разделено на две части в отношении 1/3 к 2/3. Для погрузки крупногабаритных предметов подушки и спинка (спинки) сидений могут откидываться. 

Потяните за петлю подушку сиденья и установите вертикально, при необходимости, подвиньте немного вперед переднее сиденье. 

	


	Спинка заднего сиденья автоматически деблокируется и ее можно откинуть вперед. 
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	Наружные угловые части опорных подушек неподвижны. 


Перед этим вытяните рывком подголовники*, наклонив для этого, если нужно, сиденье. 

Подголовник можно отложить в пространство между откинутой вперед спинкой и дверью. 

	


	Если Вы нечаянно блокировали спинку сиденья, то нажмите рычаг (стрелка) - отпустив рычаг Вы деблокируете спинку. 


При необходимости, подушки сидений можно демонтировать. Для этого установите их вертикально, сожмите деблокирующие рычажки и вытяните наверх. При монтаже поступайте в обратной последовательности. 

	


	Если Вы хотите иметь достаточно места для погрузки крупногабаритных предметов, то для этого подвиньте вперед правое переднее сиденье, вытяните подголовник (подголовник с электрическим приводом - рывком) и откиньте спинку сиденья. 


Для фиксации подголовника с электрическим приводом при повторном монтаже нажмите на него с силой. 

	


	После демонтажа подушки сиденья поверните наверх кронштейн (стрелка) и зафиксируйте красную защелку спинки сиденья в пальце кронштейна. 


	[image: image61.png]



	Перед монтажом подушки сиденья откиньте кронштейн вниз! 


Просьба следить за тем, чтобы груз был надежно закреплен и не мог сдвигаться во время движения; при торможении и маневрах не должно возникать опасности для пассажиров. 

	


	Для обеспечения правильного функционирования ремней безопасности при установке спинки сиденья в исходное положение следите за тем, чтобы до конца сработал фиксатор. Красная щеколда (стрелка) должна при этом переместиться вниз. 


При незафиксированной спинке сиденья ремень безопасности не вытягивается. 

BMW Touring 

Откидная спинка заднего сиденья 

Спинка заднего сиденья разделена на две части в отношении 1/3 к 2/3. Для откидывания нажмите кнопку (сверху) и уложите вниз полностью спинку. 

Для возврата в исходное положение вновь нажмите кнопку. 

Защитные шторки грузового отсека 

Вытяните шторки и зафиксируйте их сзади. 

Кассета со шторками может демонтироваться. Для этого нажмите кнопки с обеих сторон и выньте кассету. 

Для повторного монтажа кассету просто вдавите в крепления. 

Разделительная сетка грузового отсека* 

Вытяните сетку из большей верхней части спинки сиденья, раздвиньте на полную ширину крепежную планку и повесьте ее на держатели. 

По желанию, вместо большей Вы можете вытянуть меньшую часть сетки и повесить на крепежной планке. 

Держатели крепежных планок имеются как для откинутой, так и для находящейся в вертикальном положении спинок задних сидений. 

Откидные крышки на дне грузового отсека 

Открывание - нажмите сзади углубление для захвата и откиньте наверх крышку. 

Под передней откидной крышкой находятся: автомобильный домкрат, ключ для болтов крепления колес, упорный клин, головка для "секреток" колес*, шестигранный ключ для защитной крышки болтов крепления колес*, а также шаровая головка для буксирного устройства*. 

Под задней откидной крышкой находятся: запасное колесо и бокс с отсеками. 

Боковая обшивка грузового отсека кузова - открывается нажатием на деблокирующую кнопку в левом верхнем углу обшивки. 

Дополнительная розетка* 

В левом заднем углу грузового отсека под обшивкой. 

Может использоваться в качестве розетки для электроприборов мощностью до прибл. 280 Вт при напряжении 12 В. 

Не повредите патрон - вставляйте только подходящий штекер! 

Ремни безопасности 

	


	Пристегивайтесь ремнями безопасности при каждой поездке. 


Замок ремня безопасности, при застегивании, должен срабатывать с явно слышимым щелчком. 

Отстегивание ремня - нажмите красную кнопку в замке и, слегка направляя ремень, подайте его в автоматическое втягивающее устройство. 

Ремень безопасности пристегивайте без перекручивания и натягивайте через бедра и плечо. При этом, не накладывайте его на жесткие или хрупкие предметы в карманах одежды. Ремень безопасности приспосабливается каждому движению тела. 

Ремень должен прилегать к телу по возможности плотно; поэтому, перед тем как пристегнуться, снимайте одежду из особо толстого и объемного материала, а также не откидывайте назад слишком далеко спинку сиденья. 
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	Ремень должен постоянно прилегать к телу по возможности плотно (наклон спинки сиденья должен быть небольшим) по следующим причинам. При фронтальных столкновениях поясная лямка ремня может соскользнуть с бедер и поранить нижнюю часть живо-то. Удерживающее действие ремней из-за увеличенного люфта запаздывает. Беременные женщины также должны всегда пристегиваться ремнем безопасности и при этом следить за тем, чтобы поясная лямка прилегала внизу к бедрам, а не находилась на нижней части живота. 


Индивидуальная подгонка ремня безопасности осуществляется посредством изменения высоты его верхнего крепления. 

Одним ремнем безопасности можно пристегивать только одного человека. 

Ремень безопасности не должен накладываться на шею, защемляться или тереться об острые кромки. 
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	Не допускается сажать младенцев и малолетних детей на колени во время движения. 


Для детей до 12 лет используйте соответствующие системы безопасности. 

Безопасность младенцев до 9-месяцев может быть обеспечена использованием специальных детских люлек, устанавливаемых против хода автомобиля на переднем или заднем сиденьях и пристегиваемых штатными ремнями безопасности. 

Для детей в возрасте от девяти месяцев до трех лет и от трех до шести лет Вы можете использовать систему VARIO фирмы BMW, устанавливаемая по ходу движения с использованием штатного ремня безопасности. 

Можно воспользоваться также сидением для детей в возрасте от двух до двенадцати лет, состоящим из трех частей - корзины для сиденья, спинки и улавливающего устройства. 

Это сиденье крепится по ходу движения с применением штатного ремня безопасности. 

Используя детские системы безопасности, обязательно соблюдайте инструкции изготовителей. Необходимые точки крепления при серийном исполнении находятся в задней части салона за передними сиденьями. 

Запрещается вносить какие-либо конструкционные изменения в систему ремней безопасности либо детские системы безопасности. 

Если система ремней безопасности, включая инерционный натяжитель (находится в стадии разработки), а также детская система безопасности* были повреждены либо подверглись критической нагрузке вследствие аварии, их необходимо заменить новыми, а также проверить крепления ремней. Ремонт и проверку поручите специалистам на сервисе BMW. 

При задействованном инерционном натяжителе ремня между замком и кожухом имеется зазор в 20 мм. 

Ремень безопасности блокируется при: 

· резком вытягивании ремня; 

· резком торможении или ускорении; 

· движении по кривой; 

· сильном наклоне автомобиля. 

Подушка безопасности - буферная система Airbag* 

Буферная система Airbag защищает водителя при фронтальном столкновении. 

При ударе подушка безопасности амортизирует резкое перемещение корпуса водителя вперед и защищает верхнюю часть туловища. 

Буферная система Airbag срабатывает, начиная с точно определенной силы фронтального столкновения. 

	


	На иллюстрации изображена зона направления удара, в которой происходит срабатывание системы. 


При небольших авариях, в случае если автомобиль перевернулся, боковых или задних ударах Вашу безопасность обеспечивает только ремень безопасности. 
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	Наличие в автомобиле подушки безопасности не освобождает от обязанности пристегиваться ремнями. 


Световая индикация Airbag в комбинации приборов 

Индикатор показывает, что системой можно пользоваться, с момента поворота ключа зажигания в положение 1. 

Система готова к работе: 

· надпись Airbag светится в течение прибл. 6 секунд и затем снова гаснет. 

Система неисправна: 

· надпись не загорается; 

· надпись светится в течение прибл. 6 секунд, гаснет на короткое время и загорается снова; 

· надпись мигает во время движения в течение 5 минут и затем светится непрерывно. 

В этом случае существует опасность, что система при аварии не сработает. Сразу же обратитесь на сервис BMW с просьбой о проверке. 

Срабатывание системы 

Подушка безопасности, находящаяся под мягкой декоративной накладкой руля, наполняется воздухом, разрывает место запрограммированного разрушения и надувается над рулевым колесом. 

Весь процесс длится всего лишь несколько долей секунды. 

При срабатывании подушки безопасности водитель не испытывает ощущения удара - наоборот - хлопок, быстрое наполнение и выход воздуха, вследствие короткого времени реакции, теряются в суете аварийного события. 
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	Водитель должен усаживаться на сиденье на соответствующем расстоянии от рулевого колеса, т. к. подушка наполняется воздухом со значительной скоростью и силой. Во время движения голову и верхнюю часть туловища следует держать по возможности дальше от рулевого колеса. 


При срабатывании системы Airbag высвобождается рабочий газ и небольшое количество дымного газа. Эти газы не являются вредными для здоровья и не являются признаком пожара в автомобиле. 

Техника безопасности 

Запрещается вносить какие-либо конструкционные изменения в электропроводку и в отдельные компоненты устройства. 

Это касается также и декоративной накладки рулевого колеса, которая не должна заклеиваться, обтягиваться заново, изменяться или обрабатываться каким-либо способом, а также самого рулевого колеса, демонтаж которого запрещен. 

Работы по ремонту системы Airbag могут производиться только на сервисе BMW. 

Работы, проведенные не надлежащим образом, могут привести к отказу или случайному срабатыванию системы и, в результате этого - ранениям. 

При выбраковке генератора надувной подушки безопасности обязательно соблюдайте составленные фирмой BMW правила безопасности, с которыми можно ознакомиться на любом сервисе BMW. 

Для обеспечения надежного функционирования системы непременно соблюдайте сроки проверочных, испытаний, указанные на самоклеющейся табличке в вещевом ящике. 

Зеркала заднего вида 

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом 

	


	Изменение положения посредством переключения соответствующего направляющего рычага. 


Электрический обогрев* 

Обогрев обоих зеркал осуществляется автоматически при повороте ключа в замке зажигания в положение 2. 

Правое наружное зеркало заднего вида 

Регулирование с помощью направляющего рычага по нажатии переключателя. 
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	Это зеркало выпуклое. Видимые в зеркале объекты находятся ближе, чем это кажется в зеркале. Поэтому определение на глаз расстояния до движущегося сзади транспортного средства возможно только условно. Это касается и выпуклой части сферического зеркала повышенной обзорности. 


Сферическое зеркало повышенной обзорности* 

Сферическая выпуклая наружная часть зеркала создает большее, по сравнению с внутренней частью зеркала, слегка искаженное поле обзора. 

В результате этого расширяется задний обзор и исключается так называемая "мертвая зона". 

Изменение положения зеркала вручную осуществляется нажатием на края зеркального стекла. 

Внутреннее зеркало заднего вида 

	


	Для уменьшения слепящего действия сзади при ночных поездках измените угол наклона перекидным рычажком. 


Противосолнечные козырьки 

Могут поворачиваться в сторону бокового стекла. Косметические зеркала имеют передвижные шторки. 

Подсветка косметического зеркала* 

Откиньте вниз противосолнечный козырек и отодвиньте в сторону шторку. 

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим изменением угла наклона* 

	


	Поворотная кнопка в положении 0 - автоматический режим отключен. 

Поворотная кнопка в положении 1 - зеркало автоматически изменяет угол наклона, в зависимости от силы света (общая освещенность и слепящие фары). 

При включении заднего хода зеркало автоматически переключается в исходное положение. 
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	Для исправного функционирования зеркала фотоэлементы должны содержаться в чистоте и не загораживаться. 


Внутреннее зеркало заднего вида с механическим изменением угла наклона* 

Поворотная кнопка в положении 0 - исходная позиция. 

Поворотная кнопка в положении 1 - зеркало наклонено. 

Выключатель зажигания и стартера/Замок вала рулевого колеса 

	



	


0 — Рулевое управление блокировано. 

Ключ вставляется или вынимается только в этом положении. Потребители тока отключены, однако, часть из них может быть включена, например, стояночные и габаритные огни, внутреннее освещение, система аварийной световой сигнализации, электропривод изменения положения сидений и прикуриватель. 

Блокировка 

Вытяните ключ и слегка поверните рулевое колесо до срабатывания фиксатора. 

Деблокировка 

Слегка вращая рулевое колесо вправо-влево, поверните ключ. 

1 — Рулевое управление деблокировано 

· В этом положении может работать дополнительный ряд потребителей, например, радиоприемник и бортовой компьютер. 

2 — Зажигание включено BMW 525tds - преднакал; 

· Все потребители тока подключены. 
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	Условием обеспечения комфорта, которое дает Вам электрооборудование, является хорошо заряженная аккумуляторная батарея. На холостом ходу аккумуляторная батарея заряжается лишь незначительно. 

Поэтому мы рекомендуем, если это не является абсолютно необходимым, при движении в городе, колонне и т. п. временно отключать оборудование с высоким потреблением тока (например, обогрев сиденья, заднего стекла). 

Для сохранения информации в памяти отдельных устройств, в электрическую систему непрерывно поступает небольшой ток. Это обстоятельство должно особенно учитываться тогда, когда автомобиль ставится на длительную стоянку более четырех недель. Предварительно, с тем чтобы избежать разрядки аккумуляторной батареи, отсоедините ее от бортовой сети. 


3 — Включение стартера. 

Педаль акселератора при запуске не нажимайте. 

На автомобилях, оборудованных автоматической коробкой передач, пуск двигателя возможен только при установлении рычага переключения в положение Р или N. 

Важная информация 
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	Предупреждаем - никогда не запускайте двигатель в закрытых помещениях. Отработавшие газы содержат не имеющую цвета и запаха, ядовитую окись углерода. Вдыхание отработавших газов вредно для здоровья, может вызвать бессознательное состояние и привести к смерти. 

Никогда не вынимайте ключ во время движения автомобиля, так как в этом случае может сработать замок вала рулевого колеса. 

Покидая автомобиль обязательно вынимайте ключ из замка зажигания и блокируйте замок вала рулевого колеса. 


Переключатель света 

	


	1-я ступень — габаритный свет 
2-я ступень — ближний свет 


Если зажигание выключается при включенном ближнем свете, продолжает гореть только габаритный свет. 

Автомобили без контрольно-сигнального дисплея - после поворота ключа зажигания в положение 0 в течение нескольких секунд раздается зуммер для напоминания о том, что свет не выключен. 

Зуммер замолкает, если нажать кнопку установки на нуль суточного счетчика пройденного пути. 

Автомобили с контрольно-сигнальным дисплеем - напоминание производится индикацией на контрольно-сигнальном дисплее. 

Освещение щитка приборов 

Регулирование освещения осуществляется вращением ролика. 

Ближний свет для движения в светлое время суток* 

Если потребуется, то переключатель света можно оставить на второй ступени; при выключении зажигания ближний свет и габаритный свет автоматически погаснут. 

На некоторых моделях, в зависимости от варианта исполнения, ближний свет для движения днем включается автоматически при повороте ключа в замке зажигания в положение 2, даже если переключатель света находится в позиции 0. 

Комбинированный переключатель указателей поворота/света фар 

	


	1 — Дальний свет (синяя контрольная лампа) 
2 — Мигание дальним светом 
3 — Указатель поворота (зеленая контрольная лампа и периодический звуковой сигнал реле прерывателя указателей поворота) 


Ускоренные мигания лампы и щелчки прерывателя свидетельствует о том, что перегорела одна из ламп указателей поворота. 

Нефиксированное положение рычага указателей поворота 

Рычаг переключателя при начале маневра или изменении ряда движения не фиксируйте. Рычаг возвращается в исходное положение автоматически. 

Стояночные огни левого и правого борта 

	


	Рычаг выжать вниз за положение включения соответствующего указателя поворота. 


Рычаг переключения стеклоочистителей и стеклоомывателей 
	


	1 — Интервальный режим работы очистителей 
2 — Первая скорость работы очистителей 
3 — Вторая скорость работы очистителей 
4 — Разовое включение очистителей 
5 — Автоматический режим работы очистителей 
6 — Автоматический режим интенсивной работы очистителей и омывателей* 


Очистка стекол фар* или противотуманных фар 

При каждом пятом ходе щетки стеклоочистителя при включении автоматического режима или автоматического режима интенсивной работы очистителей и омывателей* одновременно очищаются также фары, если при этом включены габаритные огни. 

1 — Интервальный режим работы очистителей 

Временной интервал регулируется автоматически, в зависимости от скорости движения. 

Если существует возможность программирования интервала*, то для программирования времени рычаг переключите коротко из положения 0 в положение 1. 

Время до повторного переключения (из положения 0 в положение 1) - и есть запрограммированный временной интервал (макс. 20 секунд, при остановленном автомобиле увеличивается вдвое). 

Для того, чтобы погасить его, переставьте рычаг в положение 2 или выключите двигатель. 

2 — Первая скорость работы очистителей 

На неподвижном автомобиле переключение на интервальный режим работы происходит автоматически. 

5 — Автоматический режим работы очистителей и омывателей 

Моющее средство разбрызгивается на ветровое стекло и ненадолго включается очиститель (если рычаг отжать в это положение лишь на мгновение, то сработает только омыватель). 

6 — Автоматический режим интенсивной работы очистителей и омывателей 

Аналогично пункту 5, однако, дополнительно перед этим на ветровое стекло разбрызгивается особо сильное моющее средство. 

Обогрев сопел стеклоомывателей* 

Включается автоматически при повороте ключа в замке зажигания в положение 2. 
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	Пользуйтесь стеклоомывателями только в том случае, если исключено замерзание моющего средства на ветровом стекле, т. к. в противном случае резко снижается обзорность. 

Не пользуйтесь стеклоомывателями при пустом бачке - можно повредить насос. Примерзшие щетки стеклоочистителя отделите от стекла с тем, чтобы при включении стеклоочистителя не повредить систему. 


BMW Touring 

1 — Интервальный режим работы очистителя заднего стекла 
2 — Автоматический режим работы очистителя и омывателя заднего стекла (включение толчком) 

Счетчик общего пробега 

Регистрирует общее количество пройденных километров. 

Измеритель пробега с момента сброса 

Регистрирует пробег до 999.9 км. 

Установка на нуль (с момента поворота ключа в замке зажигания в положение 1). Нажмите кнопку. 

Считывание показаний счетчика общего пробега и измерителя возможно при вынутом ключе или повороте его в замке в положение 0. 

Для этого нажмите кнопку установки на нуль, на некоторое время появится соответствующая индикация. 

Тахометр (Основная шкала) 

Не допускайте увеличения частоты вращения вала двигателя до величины, при которой стрелка заходит в красную зону. 

В этом диапазоне, с целью защиты двигателя, прерывается подача топлива, что дает о себе знать перебоями в его работе. 

Эконометр (Нижняя шкала) 

Указывает расход топлива в литрах на 100 км., начиная со скорости прибл. 20 км/ч. 

Этот прибор позволяет следить за экономичным режимом вождения. 

Указатель уровня топлива 

Контрольная лампа резерва загорается, когда в баке остается еще около 8 литров топлива. 

Для контроля исправности лампа при включении зажигания загорается на короткое время. 

Указатель температуры охлаждающей жидкости 

Стрелка в синем поле - двигатель холодный. Рекомендуется движение со средней частотой вращения коленчатого вала двигателя и умеренной скоростью. 

Стрелка в красном поле, загорается контрольная лампа, на контрольно-сигнальном дисплее* появляется надпись "Kuhlwassertemp" ("Температура охлаждающей жидкости") - перегрев двигателя. Немедленно выключите и охладите двигатель. Стрелка между цветными полями - нормальная рабочая температура. При высокой наружной температуре или сильной нагрузке на двигатель стрелка может приближаться к красному полю. Контроль уровня охлаждающей жидкости - см. Главу Текущее обслуживание автомобиля. 

Индикация интервалов технического обслуживания 

	




Зеленые поля - чем меньше количество светящихся полей, тем ближе срок очередного технического обслуживания Вашего автомобиля. 

Желтое поле совместно с индикацией OILSERVICE (ЗАМЕНА МАСЛА) или INSPECTION (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) - загорается при наступлении срока технического обслуживания и светится непрерывно. 
Красное поле - крайний срок проведения ТО истек. 

Появление символа часов совместно с индикацией INSPECTION (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) - указывает на очередной срок замены тормозной жидкости. 
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	Время стоянки, в течение которого аккумуляторная батарея отсоединена, не учитывается индикацией интервалов технического обслуживания. 


С целью соблюдения двухгодичного интервала замены тормозной жидкости, этот период времени должен обязательно учитываться, т. е. замену тормозной жидкости необходимо проводить соответственно перед появлением символа часов. 

Индикация гаснет после пуска двигателя. После проведения технического обслуживания на сервисе BMW индикация устанавливается специалистами в исходное положение. 

Более подробную информацию на этот счет Вы найдете в сервисной книжке. 

Контрольные лампы 

Указатели левого/правого поворота 
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	Загораются периодически при включении указателя поворота. 


Дальний свет 
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	Горит при включенном дальнем свете или подаче дальнего светового сигнала. 


Указатель поворота прицепа* 
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	Мигает одновременно с указателем поворота, если автомобиль эксплуатируется с прицепом. 


Износ накладок тормозных колодок 
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	Загорается при включении стартера и гаснет после пуска двигателя. 

Загорается во время движения - замените тормозные колодки по возможности быстрее. 
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	Используйте только фирменные тормозные накладки, допущенные BMW. 


Стояночный тормоз 
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	Гаснет после запуска двигателя. Загорается при затягивании стояночного тормоза. 


Гидравлический привод тормозной системы 
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	Гаснет после запуска двигателя. 

Загорается во время движения - низкий уровень тормозной жидкости. 


Антиблокировочная система тормозов (ABS)* 
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	Гаснет после пуска двигателя. 

Загорается во время движения - система ABS отключена вследствие неисправности. Нормальное торможение обеспечивается полностью. 


Просьба пристегнуть ремни безопасности* 
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	Возможна комбинация со звуковым сигналом* или индикацией на контрольно-сигнальном дисплее*. 

Загорается при включении зажигания и затем гаснет (иногда гаснет лишь после пристегивания ремней безопасности, в зависимости от исполнения). 


Давление масла в смазочной системе двигателя 
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	Гаснет после запуска двигателя. Допускается мигание на холостом ходу при нагретом двигателе, но должна погаснуть при увеличении оборотов. Загорается во время движения, на контрольно-сигнальном дисплее появляется индикация "Oildruk Motor" - ("Давление масла в двигателе"). 

· немедленно остановитесь и выключите двигатель. Проверьте уровень масла, при необходимости, долейте. Если уровень масла в порядке, обратитесь за советом на сервис BMW. 
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	a) ASC T= Система стабилизации устойчивости и регулировки тягового усилия*. 
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	б) BMW 525iX: Антиблокировочная система с электронным регулированием. 


Пункт а) - подробнее - п. ASC T - Система стабилизации устойчивости и регулировки тягового усилия*. 

Пункт б) - контрольная лампа мигает - антиблокировочная система настраивается в соответствии с нагрузкой и дорожными условиями. 

Контрольная лампа светится 

Система дефектна, но и без эффекта антиблокировки автомобиль может нормально эксплуатироваться. Для, проведения ремонта обратитесь на сервис BMW. 

Незначительные, временные неисправности устраняются системой контроля при повторном пуске двигателя. 

Заряд аккумуляторной батареи 
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	Гаснет после пуска двигателя. Загорается во время движения - дефектный клиновой ремень привода генератора или неисправность в цепи заряда. Аккумуляторная батарея больше не заряжается. 
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	В случае дефектного клинового ремня прекращается работа водяного насоса, в результате чего возникает опасность перегрева и повреждения двигателя. 


Обратитесь на сервис BMW. 

Кроме того, при дефектном клиновом ремне необходимо прилагать большее усилие при вращении рулевого колеса. 

Противотуманные фары* 
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	Светится при включенных противотуманных фарах. 


Задние туманные огни 
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	Светится при включенных туманных огнях. 


BMW 525tds 

Контрольная лампа кнопки холодного запуска 
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Преднакал 
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	Для запуска двигателя обращайтесь к п.BMW 525tds. 


Регулирование электронной системы впрыска 
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	Загорается на несколько секунд при повороте ключа в замке зажигания в положение 2 (разогрев). 

Если загорается во время движения - в системе впрыска обнаружена неисправность. Продолжайте движение до ближайшей СТО в режиме ограниченной мощности. 


Противотуманные фары* 

	


	При выключенных противотуманных фарах светится зеленая контрольная лампа в комбинации приборов. 


Задние туманные огни 

При включенных задних туманных фонарях светится желтая контрольная лампа на приборной доске. 

Обогрев заднего стекла 

	


	Нажмите кнопку - работа контрольной лампы свидетельствует о том, что происходит интенсивный обогрев заднего стекла (быстрое оттаивание). 


Автомобили, оборудованные кондиционером или автоматической системой кондиционирования воздуха: 

· если контрольная лампа гаснет, то система переключается автоматически на экономичный режим работы и по истечении прибл. 20 минут выключается. 

При повторном нажатии кнопки - цикл (включая быстрое оттаивание) повторяется. 

Выключение o нажмите кнопку при светящейся контрольной лампе. 

После каждого пуска двигателя обогрев заднего стекла необходимо включать вновь. 

Аварийная световая сигнализация 

	


	Кнопка при включенной аварийной сигнализации загорается красным мигающим светом. 

При включенных габаритах нажимная кнопка подсвечивается. 


Дисплей самодиагностики* 

	


	Сообщения о неисправностях появляются в виде текста - указаний и предупреждений, одновременно раздается звук зуммера. Сообщения о неисправностях имеют три степени важности 


	Степень важности 1
Текст 
	Значение/Помощь 

	Bremsflussigkeit 

Тормозная жидкость 
	Уровень жидкости опустился до минимума. Долейте при первом удобном случае - см. Главу Текущее обслуживание автомобиля. 

	Oildruck Motor 

Давление масла в двигателе 
	Установление причины потери тормозной жидкости и ее устранение поручите специалистам сервиса BMW. Слишком низкое. Немедленно остановитесь и выключите двигатель. Обратитесь к диагностике неисправностей Главы Тормозная система. 

	Handbremse losen 

Отпустить ручной тормоз 
	Появляется после начала движения. 

	Kein Bremslicht 

Стоп - сигналы не функционируют 
	Перегорели лампы или предохранители , замените лампы или предохранители (Глава Система бортового электрооборудования). 

	Bremsli Elektrik 

Электрика стоп - сигналов 
	Стоп - сигналы не горят - предохранители или электрическая цепь неисправны; замените предохранители (Глава Система бортового электрооборудования) или обратитесь на сервис BMW. 

	Niveauregelung* 

Регулирование дорожного просвета * 
	Автомобиль перегружен или система регулирования дорожного просвета дефектна; уменьшите загрузку или обратитесь на сервис BMW (макс. скорость: 170 км/ч). 
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	*Попеременно с индикацией "Niveauregelung" ("Регулирование дорожного просвета") появляется предупреждение "max. 170 km/h" ("Макс. 170 км/ч"), в случае если это скорость превышена. Предупреждение погаснет при снижении скорости. 


	SPEED LIMIT* 
	ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ. 

Индикация появляется при превышении предписанной пре дельной скорости. Соблюдайте ПДД. 


Эти неисправности немедленно сигнализируются зуммером и мигающим указательным знаком (1). 

При одновременном возникновении нескольких неисправностей они индицируются последовательно. 

Сообщения сохраняются до тех пор, пока не будут устранены неисправности и не могут быть сброшены клавишей дисплея самодиагностики (2). 

	Степень важности 2 
Текст 
	Значение/Помощь 

	Getriebeprogramm* 

Программа коробки передач* 
	Автоматическая коробка передач - неисправность электронной системы - см. ниже, п. Контрольная лампа электронной, системы автоматической трансмиссии (3). 

	Bremsbelage 

Накладки тормозных колодок 
	Изношены (обратитесь к Главе Тормозная система). 

	Waschwasserstand 

Уровень жидкости в бачке омывателя 
	Опустился ниже нормы, долейте при первом удобном случае (обратитесь к Главе Текущее обслуживание автомобиля). 

	1 Bremslicht 

1 стоп - сигнал 

  
	Одна лампа перегорела (обратитесь к Главе Система бортового электрооборудования). 

  

	Abblendlicht 

Ближний свет 
	Перегорели лампа или предохранитель или электрическая цепь неисправна (обратитесь к Главе Система бортового электрооборудования). 

	Kennzeichlicht 

Фонарь освещения номерного знака 

Anhangerkicht* 

Фонари прицепа* 
	Предохранитель освещения прицепа или электрическая цепь неисправны; замените предохранитель (Глава Система бортового электрооборудования). 


Сообщение появляется при повороте ключа в замке зажигания в положение 2 (если имеются неисправности степени важности 1, то они появляются автоматически). После того, как сообщения на дисплее гаснут, остаются знаки наличия информации. Если появляется знак плюс (3) - вызовите их нажатием на клавишу 2. 
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	С помощью клавиши дисплея самодиагностики введенные в память сообщения могут гаситься до момента их автоматического стирания или, наоборот, указываемые знаком наличия информации сообщения могут соответственно вызываться из памяти. 


	Степень важности 3 
Текст 
	Значение/Помощь 

	Oelstand Motor* 

Уровень масла 
	Уровень масла в двигателе понизился до минимума. Проверьте уровень масла, долейте при первой возможности (например, при заправке) - см. ГлавуТекущее обслуживание автомобиля. 

	Kuhlwasserstand 

Уровень охлаждающей жидкости 
	Уровень охлаждающей жидкости ниже нормы . Долейте при первом удобном случае - см. Главу Текущее обслуживание автомобиля. 

	Sensor Oelstand* 

Датчик уровня масла* 
	Датчик уровня масла неисправен. Обратитесь к материалам Главы Текущее обслуживание автомобиля. 
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При неисправном датчике низкий уровень масла не индицируется до проведения ремонта! 



	Check-Control 

Дисплей самодиагностики 
	Неисправность электроники, различные сообщения вследствие этого не индицируются. Обратитесь за помощью на сервис BMW при первой возможности. 

	Licht an?* 

Свет включен?* 
	Сообщение по окончании движения (после открывания двери водителя). 

	Bitte angurten* 

Пристегните ремни* 
	Это сообщение может появляться наряду с сигналом контрольной лампы* или звуковым сигналом*. 


Сообщение появляется впервые лишь по окончании поездки при повороте ключа в замке зажигания в положение 0 (при нескольких сообщениях идет последовательная индикация - сообщения степени важности 3 следуют за сообщениями степени важности 2 и 1). При этом, с помощью клавиши дисплея, сообщение еще можно вызвать приблизительно в течение трех минут после окончания движения, даже при вынутом из замка зажигания ключе и погасшей индикации. Сообщение появляется также перед началом поездки при повороте ключа в замке зажигания в положение 2. Текст гаснет через короткое время (с началом движения) и знак наличия информации не индицируется. Новые сообщения появляются лишь после поворота ключа в положение 0. При появлении знака плюс - вызовите имеющиеся сообщения, нажав клавишу дисплея самодиагностики. 

Общая информация: Если появляется надпись "Betriebsanleitung" ("Руководство по эксплуатации"), необходимо следовать инструкциям, приведенным выше. 

Надпись "Betriebsanleitung" можно погасить, нажав клавишу дисплея самодиагностики. 

Проверка исправности дисплея (при отсутствии сообщений) - повернув ключ в замке зажигания в положение 2, нажмите клавишу 2 - должно появиться сообщение CHECK CONTROL OK (ДИСПЛЕЙ САМОДИАГНОСТИКИ ИСПРАВЕН). 

EDC - электронная регулировка жесткости амортизаторов* 

	


	К — Комфортабельный режим движения 
S — Спортивный режим движения 


Переключение с одного режима на другой возможно в любой момент при движении, если ключ находится в замке зажигания в положении 2. 

Выбранный режим (комфортабельный или спортивный) сохраняется при любой скорости и загрузке. 

Плечи переключателя подсвечиваются. При неисправности гаснет контрольная лампа. Для ремонта обратитесь на сервис BMW при первой возможности. 

ASC T - Система стабилизации устойчивости и регулировки тягового усилия* 
	


	Система предотвращает пробуксовку ведущих колес при неблагоприятных условиях (гололедица) и обеспечивает, благодаря этому, их оптимальное с точки зрения законов физики сцепление с дорожным полотном. 


Система включается с пуском двигателя 

Контрольная лампа в комбинации приборов на щитке гаснет сразу после включения зажигания. 

Отключение системы - нажмите кнопку, загорается контрольная лампа. 

Повторное включение системы - вновь нажмите кнопку, контрольная лампа гаснет. 

Контрольная лампа мигает - система в режиме настройки под условия движения. 

Контрольная лампа не гаснет после пуска двигателя или вспыхивает во время движения - система неисправна; однако, автомобиль можно эксплуатировать и без системы ASC T в обычном режиме. Для ремонта системы ASC T обращайтесь на сервис BMW. 

Стояночный тормоз 

	


	Рычаг стояночного тормоза самостоятельно фиксируется при затягивании. При этом загорается контрольная лампа "Р" в комбинации приборов. 


Освобождение стояночного тормоза - слегка потяните рычаг наверх, нажмите кнопку и отпустите рычаг. 

Стояночный тормоз воздействует на задние колеса. Если во время движения в нем возникает необходимость, то не затягивайте рычаг слишком сильно, во избежание чрезмерно сильного торможения, которое может вызвать блокирование задней оси и связанное с этим выламывание задка кузова. 
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	Если рычаг стояночного тормоза затянут, то лампы стоп-сигналов не горят. 


Коробка передач 

	


	Нейтральное положение рычага переключения передач (точка) находится в плоскости переключения третьей/четвертой передачи. При переключении из какой-либо передачи в нейтральное положение рычаг автоматически возвращается в исходное положение. Все передачи синхронизированы. 
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	Если на пятой передаче превышается частота оборотов двигателя - 5000 об/мин - на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания с принудительным воспламенением рабочей смеси и 3800 об/мин - на автомобилях с дизельным двигателем - то переключение на четвертую ступень коробки передач не допустима - возникает опасность повреждения двигателя. 


Задняя передача 

При остановленном автомобиле и перемещении рычага переключения передач влево следует преодолеть небольшое сопротивление. 

Фара заднего хода 

Загорается при включенном зажигании и включенной задней передаче. 
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	На подъемах не практикуйте притормаживание автомобиля за счет неполного включения сцепления; пользуйтесь стояночным тормозом. Неполное включение сцепления вызывает его повышенный износ. 


Автоматическая трансмиссия* 

	


	Позиции рычага управления автоматической трансмиссией (1): Р R N D 4 3 2. 

Кроме того, посредством тумблера можно выбирать между тремя различными режимами вождения (2): 
Е (Economy)- экономичное вождение. Утопить тумблер. 
S (Sport) - Спортивное вождение. 
*Winter) - Зимнее вождение. Тумблер передвинуть в требуемое положение. 


	




Имейте в виду: 

Пуск двигателя возможен только в положении рычага Р или N. 

Снизу на рукоятке рычага управления автоматической коробкой передач находится блокировочная кнопка, которая предотвращает ошибочное переключение рычага управления. Для деблокировки рычага нажмите кнопку. 

После установления рычага управления в позицию движения, прежде чем нажать на педаль акселератора, сначала дождитесь момента включения автоматической коробки! 

На минимальных оборотах (оборотах холостого хода) автомобиль при включенной позиции движения движется также в том случае, если Вы не дотрагиваетесь до педали акселератора. 

В случае ошибочного переключения на высоких оборотах в позицию N, немедленно отпустите педаль акселератора. Лишь после зтого установите рычаг управления в необходимую позицию. 

	


	Прежде чем покинуть автомобиль при, работающем двигателе, установите рычаг управления автоматической коробкой передач в позицию Р или N и взведите рычаг стояночного тормоза! 


Р — Парковка 

Включать только при неподвижном автомобиле. Блокируются ведущие колеса. 

R — Задний ход 

Включать только при неподвижном автомобиле и оборотах холостого хода. 

N — Нейтральная позиция (Холостой ход) 

Включать только при длительных паузах в движении, а также при опасности заноса автомобиля. 

D — Drive — Движение (Позиция автоматического переключения передач) 

Включается в обычном режиме для движения на всех передачах. 

4 — Прямая передача 
Вы ставите рычаг в эту позицию, если в позиции В очевидна необходимость частого перехода с 5-й на 4-ю передачу. В этом случае 5-я передача не включается. 

3 и 2* — Понижающая ступень с увеличенным передаточным числом, ступень притормаживания. 

Эти позиции следует включать в горах, а также на длительных подъемах и спусках. Такой режим дает возможность оптимально использовать мощность двигателя. 

При этом усиливается эффект торможения двигателем и избегается нежелательное переключение на более высокую передачу. 

Эти позиции могут задействоваться на любой скорости. Коробка передач переключается на низшую передачу лишь когда достигается соответствующая низкая скорость. 

*Первая передача включается автоматически. Эта позиция, благодаря системе согласования, особенно хороша для эксплуатации автомобиля с прицепом. 

Запредельное нажатие на педаль акселератора ("Kick-Down") 

Педаль акселератора можно выжать за точку максимального "газа". При этом необходимо преодолеть повышенное сопротивление по ходу педали. 

Коробка передач переключается в этом случае на пониженную передачу для ускоренного разгона. Последующее переключение на повышенную передачу происходит при более высоких оборотах. 

Режимы движения 

Е (Economy) — экономичный режим 

Для движения с наименьшим расходом топлива; является исходным положением после каждого старта. 

S (Sport) — спортивный режим 

Для спортивного движения. Коробка передач переключается на повышенную передачу позднее, что дает возможность полностью использовать резерв мощности автомобиля. 

*(Winter) — зимний режим 

Для зимних условий движения. В позиции В передачи от 2-й до 5-й включаются наиболее оптимальным образом для движения в зимних условиях. 

В позициях 4 3 и 2 выбранная передача не изменяется. Это означает, что автомобиль трогается с места на этой скорости и при разгоне переключение на пониженную передачу не происходит. 

На подъемах или при движении с прицепом оказывается, например, выгодным движение с установкой рычага автоматической коробки передач в позицию 2 или зимой на скользкой дороге - в позицию 4, что дает возможность плавного разгона и предотвращает нежелательное переключение скоростей. 

Контрольная лампа электронной, системы автоматической трансмиссии (3) 

· если лампа загорается во время движения или 

· на контрольно-сигнальном дисплее появляется сообщение "Getriebeprogrfmm" ("Программа передач"), то это свидетельствует о неисправности электронной системы или коробки передач. 

В этом случае рычаг автоматической коробки передач по-прежнему может устанавливаться во все позиции, однако, в позиции движения вперед автомобиль может двигаться только на 4-й или 5-й передаче. 

В этом случае избегайте высоких нагрузок и обратитесь на ближайший сервис BMW. 
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	Если загорается контрольная лампа или появляется сообщение об отказе электронной системы, дальнейшее движение на автомобиле запрещается и его необходимо отремонтировать на сервисе BMW. 
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	Никогда не производите какие-либо работы в подкапотном пространстве при включенной позиции движения. Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра. 


Порядок действий при буксировке с целью пуска двигателя, отбуксирования и пуске двигателя с помощью вспомогательного аккумулятора - обращайтесь к Главе Автомобили марки BMW 5-серии и Разделу Запуск двигателя от вспомогательного источника. 

Отопление и вентиляция 

	




1-3 — Рычаги распределения подаваемого воздуха 

Плавное регулирование распределения нагретого воздуха. 

· Рычаг налево - закрыто; 

· Рычаг направо - открыто полностью. 

1 — Рычаг распределения воздуха, подаваемого на стекла 
Поступающий через дефлекторы воздух направляется на ветровое стекло и передние боковые стекла. 

2 — Рычаг распределения воздуха, подаваемого посередине 
Подача воздуха регулируется поворотом дефлекторов посередине панели приборов, в передних дверях, а также на верхней стороне панели приборов. 

3 — Рычаг распределения воздуха, подаваемого в ноги 
Воздух поступает через дефлекторы, расположенные в передней и задней части пространства для ног. На автомобилях без микрофильтра - для правильного функционирования температурного датчика эти сопла должны быть всегда открыты приблизительно наполовину (за исключением режима разморозки стекол), что соответствует среднему положению рычага. 

Вентиляция задней части салона* 

Вентиляция задней части салона может осуществляться с помощью направляющих дефлекторов в средней консоли независимо от положения рычага на панели приборов. Через них поступает исключительно свежий воздух. 

4, 6 — Поворотные переключатели температуры для левой и правой сторон салона 
На шкалах указаны ориентировочные значения устанавливаемой в салоне температуры. Выбранная температура достигается чрезвычайно быстро и, как правило, в дальнейшем не должна меняться (автоматическое регулирование температуры). 

Во избежание нежелательных скачков температуры переключатели поворачивайте постепенно. 

Если поворотный переключатель температуры на стороне водителя повернут в одно из конечных положений, то автоматическое регулирование температуры как на стороне водителя, так и на правой стороне выключено. (Эти положения можно использовать в качестве аварийного включения обогрева или охлаждения в случав не исправности электронной системы регулирования температуры). 

5 - Выключатель и поворотный переключатель количества подаваемого воздуха 

Положение 0 - система выключена, подача воздуха перекрыта. 

Поворот по часовой стрелке из фиксированного положения - система включена, поступает минимальное количество воздуха, вентилятор работает с минимальной производительностью. 

Дальнейшее вращение вправо - количество подаваемого воздуха увеличивается, минимальная производительность вентилятора. 

Увеличенная производительность вентилятора - ступени 2-4. 

Для правильного функционирования электронной системы регулирования температуры поворотный переключатель должен быть установлен минимум в позицию "12 часов". 

Для максимально интенсивного обогрева ветрового и боковых стекол используется: 

7 — Схема регулирования максимального обогрева стекол 

Максимальный эффект достигается если двигатель прогрет. 

	


	Запотевание стекол происходит вследствие образования конденсата из-за разницы температур или при слишком высокой влажности воздуха Устранение конденсата устраняется только обдувом стекол большим количеством теплого воздуха. 


Комфортные условия движения - благодаря послойному распределению кондиционированного воздуха: теплые ноги - холодная голова 
Температура воздуха, подаваемого через сопла на панели приборов и передних дверях может изменяться посредством вращения ролика 1: 
вращение вправо - теплее; 
вращение влево - холоднее; 
Направление потока воздуха может регулироваться индивидуально дефлекторами, а его количество - роликом. Лопатки дефлектора, расположенного сверху на панели приборов неподвижны и вентиляция средней части салона через него происходит опосредовано. 

Отопление, вентиляция и кондиционер** 

	




1-3 — Рычаги распределения подаваемого воздуха 

Плавное регулирование распределения нагреваемого воздуха. 

· Рычаг налево - закрыто; 

· Рычаг направо - открыто полностью. 

1 — Рычаг распределения воздуха, подаваемого на стекла 

Поступающий через дефлекторы воздух направляется на ветровое стекло и передние боковые стекла. 

2 — Рычаг распределения воздуха, подаваемого посередине 

Подача воздуха регулируется поворотом лопаток посередине панели приборов в передних дверях, а также на верхней стороне панели приборов. 

3 — Рычаг распределения воздуха, подаваемого в ноги 

Воздух поступает через дефлекторы, расположенные в передней и задней части пространства для ног. 

Вентиляция задней части салона* 

Вентиляция задней части салона может осуществляться с помощью дефлекторов средней консоли независимо от положения рычага на панели приборов. Через них поступает исключительно свежий воздух, а при включенном кондиционере - охлажденный. 

4, 6 — Поворотные переключатели температуры для левой и правой сторон салона 

Режим регулирования температуры включается и выключается поворотным переключателем на стороне водителя. Левое конечное положение - регулирование температуры и обогрева не происходит. 

Поворот из фиксированного положения вправо - включается режим регулирования температуры. 

Правое конечное положение (фиксированное] - максимальный обогрев салона, регулирование температуры не происходит (это положение можно использовать в качестве аварийного включения в случае неисправности электронной системы регулирования температуры). 

На шкалах указаны ориентировочные значения устанавливаемой температуры в салоне. Выбранная температура достигается чрезвычайно быстро и, как правило, не должна изменяться (автоматическое регулирование температуры). Во избежание нежелательных скачков температуры переключатель поворачивайте постепенно. 

5 — Выключатель и поворотный переключатель количества подаваемого воздуха 

Положение 0 - система выключена, подача воздуха перекрыта. 

Поворот по часовой стрелке из фиксированного положения - система включена, поступает минимальное количество воздуха, вентилятор работает с минимальной производительностью. 

Дальнейшее вращение вправо - количество подаваемого воздуха увеличивается, минимальная производительность вентилятора. 

Увеличенная производительность вентилятора - ступени 2-4. 

Для правильного функционирования электронной системы регулирования температуры поворотный переключатель должен быть установлен минимум в позицию "12 часов". 

Для максимально интенсивного обогрева ветрового и боковых стекол используется: 

7 — Схема регулирования максимального обдува стекол 
Максимальный эффект достигается, если двигатель прогрет. 

Запотевание стекол происходит вследствие образования конденсата из-за разницы температур или при слишком высокой влажности воздуха. Устранение конденсата 

производится только обдувом стекол большим количеством теплого воздуха. 

8 — Выключатель AUC - Системы автоматической рециркуляции воздуха* 
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	Эта система распознает максимально допустимое загрязнение наружного воздуха вредными веществами и препятствует их поступлению в салон. 


При повторном нажатии выключателя активируются три функции: 

· светодиоды выключены - нормальный режим поступления свежего воздуха; 

· светодиод слева загорается - сенсор измеряет долю вредных веществ в наружном воздухе; при повышенных значениях содержания вредных веществ в наружном воздухе заслонки поступления свежего воздуха автоматически закрываются и система работает в режиме рециркуляции; 

· правый светодиод загорается - включен режим рециркуляции. 

Системы рециркуляции воздуха 
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	Режим рециркуляции воздуха рекомендуется при сильно загрязненном наружном воздухе - в салоне рециркулирует внутренний воздух, что препятствует проникновению загрязненного снаружи. Горящая контрольная лампа сигнализирует исправный режим рециркуляции воздуха. 


Несмотря на то, что для улучшения качества воздуха (например, сушки) кондиционер подключается автоматически, режим рециркуляции воздуха не следует включать надолго. 
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	Если стекла в режиме рециркуляции или в режиме AUC запотеют изнутри, переключитесь на нормальный режим работы и нажмите выключатель 9 кондиционера. 


9 — Выключатель кондиционера 
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	При нажатой кнопке кондиционер включается, начиная с прибл. 1° С наружной температуры. Контрольная лампа сигнализирует работу кондиционера. Воздух охлаждается и становится суше. 


При очень высокой влажности воздуха рекомендуется подсушивать воздух путем заблаговременного включения кондиционера (пока испаритель еще не покрылся конденсатом). Стекла в этом случае не запотевают. При этом охлажденный воздух не должен подводиться к ветровому стеклу, т. к. оно может запотеть снаружи. При максимальной холодопроизводительности система переключается автоматически на режим рециркуляции воздуха (с незначительной долей свежего воздуха). 

10 — Выключатель обогрева заднего стекла 
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	Функционирование аналогично описанному на пункт Обогрев заднего стекла. 


Комфортные условия движения-благодаря послойному распределению кондиционированного воздуха: теплые ноги - холодная голова. 

	


	Температура воздуха, подаваемого через дефлекторы на панели приборов и передних дверях может изменяться посредством вращения ролика 1: 

· вращение вправо — теплее 
вращение влево — холоднее 


Автоматическая система кондиционирования 

	




1, 3 — Ролики регулирования температуры для левой и правой стороны салона 

Режим регулирования температуры включается и выключается роликом на стороне водителя. 

Левое конечное положение - температура не регулируется, подаваемый воздух максимально охлаждается. 

Вращение из фиксированного положения вправо - включается регулирование температуры. 

Правое конечное положение (фиксированное) - максимальный обогрев салона, регулирование температуры не происходит (это положение можно использовать для аварийного включения в случае неисправности электронной системы регулирования температуры). 

На шкалах указаны ориентировочные значения устанавливаемых температур. Выбранная температура достигается чрезвычайно быстро и, как правило, не должна изменяться. Переключатель поворачивайте постепенно, во избежание нежелательных скачков температуры. 

2 — Выключатель и ролик регулирования количества подаваемого воздуха 

Положение 0 - система выключена, подача воздуха перекрыта. 

Поворот вправо до фиксации - система включена, вентиляция работает с минимальной производительностью. Дальнейшее вращение вправо - количество подаваемого воздуха увеличивается. 

Правое конечное положение (фиксированное) - максимальная подача воздуха (это положение можно использовать для аварийного включения в случае неисправности электронной системы регулирования температуры). 

4, 8 — Клавиши включения автоматического режима распределения подаваемого воздуха для правой и левой сторон салона 
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	Распределение воздуха происходит автоматически в зависимости от температурных условий. 


Воздух поступает через дефлекторы интенсивного обогрева ветрового и передних боковых стекол через дефлекторы на панели приборов и в передних дверях, а также на верхней стороне панели приборов, через передние сопла в пространство для ног в передней и задней части салона, а также через дефлекторы в торце средней консоли для вентиляции задней части салона. 

После холодного пуска в непогоду и температуре нагревательного элемента ниже 30° С воздух поступает только через дефлекторы интенсивного обогрева стекол. 

Эта программа удовлетворяет почти всем требованиям, предъявляемым к комфортному кондиционированию воздуха в салоне. 

Для оптимальной работы системы автоматического распределения воздуха не следует закрывать все дефлекторы, расположенные на панели приборов. 

	[image: image133.jpg]



	Поступление воздуха через все дефлекторы с отключением режима автоматического распределения подаваемого воздуха. 


Рекомендуется использовать в жаркую погоду для вентиляции и охлаждения воздуха в нижней части салона. 
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	Нажмите эту клавишу, одновременно увеличив интенсивность работы вентилятора и закрыв вентиляционные сопла для ликвидации запотевания лобового и боковых стекол в случае, если Вы не хотите нажимать клавишу. 
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	Распределение воздуха, подаваемого в ноги в передней и задней части салона 


Дефлекторы обогрева стекол лишь приоткрыты и воздух к заслонкам в конце средней консоли не поступает. 
Рекомендуется использовать в холодную погоду, когда вентиляция нежелательна, а необходима интенсивная подача горячего воздуха в ноги. 

5 — Выключатель AUC - системы автоматической рециркуляции воздуха* 
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	Эта система распознает максимально допустимое загрязнение наружного воздуха вредными веществами и препятствует их поступлению в салон. 


При повторном нажатии выключателя активируются три функции: 

· светодиоды выключены - нормальный режим поступления свежего воздуха; 

· светодиод слева загорается - сенсор измеряет долю вредных веществ в наружном воздухе; при повышенных значениях содержания вредных веществ в наружном воздухе заслонки сопел поступления свежего воздуха автоматически закрываются и система работает в режиме рециркуляции; 

· правый светодиод загорается - включен режим рециркуляции. 

Системы рециркуляции воздуха 
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	Режим рециркуляции воздуха рекомендуется при сильно загрязненном наружном воздухе - в салоне рециркулирует внутренний воздух, что препятствует проникновению загрязненного снаружи. 


Несмотря на то, что для улучшения качества воздуха (например, сушки) кондиционер подключается автоматически, режим рециркуляции воздуха не следует включать надолго. 
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	Если стекла в режиме рециркуляции или в режиме AUC запотеют изнутри, переключитесь на нормальный режим работы и нажмите выключатель 9 кондиционера. 


6 — Выключатель кондиционера 
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	При нажатой кнопке кондиционер включается при всех режимах работы, начиная с прибл. 1° С наружной температуры. Воздух охлаждается и становится суше. 


При очень высокой влажности воздуха рекомендуется подсушивать воздух путем заблаговременного включения кондиционера (пока испаритель еще не покрылся конденсатом), стекла в этом случае не запотевают. При этом охлажденный воздух не должен подводиться к ветровому стеклу, т. к. оно может запотеть снаружи. 

При максимальной хладопроизводительности система переключается автоматически на режим рециркуляции воздуха (с незначительной долей свежего воздуха), сопла обогрева стекол закрываются. 

7 — Выключатель максимального обогрева лобового и боковых стекол 
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	Запотевание стекол происходит вследствие образования конденсата из-за разницы температур или слишком высокой влажности воздуха. Устранение конденсата достигается только обогревом стекол большим количеством теплого воздуха. 


При нажатии этого выключателя максимальный обогрев лобового и боковых стекол осуществляется автоматически, т. е. в каких-либо дополнительных действиях необходимости нет. 

Максимальный эффект достигается лишь при прогретом двигателе. 

После деблокировки этого выключателя автоматически восстанавливается прежний режим работы. 

Имейте в виду: при первом нажатии выключателя клавиши после пуска двигателя включается обогрев заднего стекла. 

	


	Шумы после выключения двигателя вызываются срабатывающими воздушными заслонками - они устанавливаются в исходное положение. 


Комфортные условия движения - благодаря послойному распределению кондиционированного воздуха: теплые ноги - холодная голова. 

Водитель и пассажир справаепельница 

Температура воздуха, подаваемого через дефлекторы на панели приборов и передних дверях может, изменяться посредством вращения ролика 1: 

· вращение вправо - теплее 

· вращение влево - холоднее 

Пассажиры на задних сиденьях 

Вентиляционные дефлекторы в конце средней консоли открываются и регулируются по мере необходимости. Через эти дефлекторы поступает исключительно свежий воздух или - при включенном кондиционере - охлажденный воздух. 

Вентиляция задней части салона перекрывается автоматически в случае включения вентиляции на стороне водителя 

· AUTO - (только при холодной погоде); 

· распределение воздуха только через сопла в пространстве для ног. 

Важные рекомендации по работе кондиционера: 

1. Образующийся на испарителе конденсат отводится под автомобиль; его количество может составлять до 2 литров в час, в зависимости от влажности воздуха. 

2. Профилактически кондиционер необходимо включать ненадолго минимум раз в месяц (в особенности в холодное время года). Иначе возникает опасность потери эластичности герметика компрессионного вала, в результате чего может произойти утечка охлаждающего вещества. 

3. При всех неисправностях кондиционера - например, отсутствии холодного воздуха при включенной системе (регулировочный ролик или поворотный выключатель температуры на стороне водителя в левом конечном положении) - выключите его и обратитесь на сервис BMW. 

Микрофильтр* 

Свежий воздух засасывается через микрофильтр. При этом цветочная пыльца отфильтровывается на 100%, пыль на 60%. 

Замена фильтра входит в объем регламентных робот по техническому обслуживанию. Пониженный воздухообмен указывает на необходимость досрочной замены фильтра. 

Внутреннее освещение 

	


	1 — Фонари горят при открытой двери (включение через дверные контакты), при выключенном зажигании в течение нескольких секунд после закрывания дверей или до момента включения зажигания, а также - в зависимости от варианта исполнения - после аварии 
2 — Отключено постоянно 
3 — Включено постоянно 


Светильники для чтения* рядом с внутренним освещением включаются также. 

Автоматическая система внутреннего освещения* (в сочетании с обогревом замка двери водителя) 

Дополнительно к вышеупомянутым функциям при запертом автомобиле внутреннее освещение загорается на несколько секунд при приподнимании ручки двери водителя (возможно максимально три раза). 

Если включался свет, то внутреннее освещение при выключении зажигания также включается на несколько секунд. 
Светильники для чтения в задней части салона* могут включаться, начиная с момента поворота ключа в замке зажигания в положение 1 с помощью расположенного рядом выключателя. 

Циферблатные часы 

	


	Кнопка " " — перестановка времени по часовой стрелке 
Кнопка "-" — перестановка времени против часовой стрелки 


Нажмите кнопку - минутная стрелка передвинется на одну минуту вперед. 

Удерживайте кнопку нажатой - чем дольше нажата кнопка, тем быстрее происходит перестановка времени в направлении по часовой стрелке. 

Прикуриватель 

	


	Нажмите. После того, как спираль накалится, прикуриватель возвратится автоматически в исходное положение, его можно вынуть. 
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	Никогда не дотрагивайтесь до нагревательного элемента прикуривателя или до его краев; беритесь исключительно за держатель. 


Розетка прикуривателя 

Она может использоваться как штепсельное гнездо для переносной лампы, автомобильного пылесоса или т. п. до прибл. 200 Вт при 12 В. 

Следите за тем, чтобы не повредить розетку неподходящим штекером. 

Пепельница 

	


	  


Пепельница в передней части салона 

Сигарету втыкайте в воронку без нажима, не вдавливая с силой; перед этим стряхните пепел. 

Чистка пепельницы в передней части салона 

Вытяните пепельницу полностью, нажав расположенную под ней пружину. 

Нажимная пепельница в задней части салона 

Нажмите сверху на пепельницу, она выдвинется автоматически. 

Для чистки нажмите пружину при открытой пепельнице и выньте ее. 

Прикуриватель для пассажиров на задних сиденьях* находится на конце средней консоли. 
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	Прикуривателем можно пользоваться при вынутом ключе зажигания. Поэтому не оставляйте детей в автомобиле без присмотра. 


Вещевой ящик 

	


	Открывание — потяните за ручку. 
Освещение вещевого ящика включается с момента поворота ключа в замке зажигания в положение 1. 
Закрывание — захлопните крышку. 
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	Во избежание опасности ушиба и ранений при резком торможении вещевой ящик во время движения должен быть закрыт. 


Блокировка - возможна только основным ключом. 

Замена лампы - отожмите отверткой светильник, замените лампу (5 Ватт). 

Заряжаемая переносная лампа* 

Штепсельное гнездо для заряжаемой переносной лампы находится в вещевом ящике слева. Переносная лампа, благодаря имеющейся защите от перезаряда может быть вставлена в гнездо постоянно. 
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	Лампу вставляйте в штепсельное гнездо только выключенной. 


Дополнительные вещевые отсеки 

Имеются на панели приборов, в передних дверях, на средней консоли, возможно на спинках передних сидений*, а также в ящике* с крышкой рядом с рулевой колонкой слева. 

Автоматические стеклоподъемники с электроприводом* 
	


	Включаются при повороте ключа в замке зажигания в положение 2. 


В задней части салона под окнами расположены отдельные выключатели. 

Толчковое управление* - посредством толчка соответствующего выключателя может открываться и закрываться окно водителя, остальные окна - только открываться. 

Блокировочный выключатель (стрелка) 

С его помощью блокируется манипулирование (например, детьми) автоматическими выдвижными стеклами задних окон. 

Комфортное управление стеклоподъемниками и сдвигаемо-поднимаемым люком с электроприводом 

После выключения зажигания это возможно: 

· при повороте ключа в замке зажигания в положение 0 или 

· при вынутом ключе, а также 

· при первом открывании дверей 

С тем, чтобы закрыть окна или сдвигаемо - поднимаемый люк после закрывания дверей, удерживайте ключ в дверном замке в одной из двух позиций закрывания до тех пор, пока они не закроются (комфортное закрывание). 
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	Бесконтрольное и невнимательное закрывание окон может привести к телесным повреждениям. Поэтому не допускайте того, чтобы дети играли с выключателями. 


Если в автомобиле находятся дети, следите за тем, чтобы был нажат блокировочный выключатель (стрелка), для предотвращения манипулирования задними окнами через соответствующие выключатели, расположенные в задней части салона. 

Покидая автомобиль, обязательно вынимайте ключ из замка зажигания. 

Автоматический сдвигаемо-поднимаемый люк с электроприводом* 

Включается при повороте ключа в замке зажигания в положение 2. 

	


	· Приподнять - нажмите выключатель. 

· Открыть - выключатель передвиньте назад. 

· Закрыть - выключатель передвиньте вперед. 


Управление толчком* - открывание и закрывание приоткрытого люка производится посредством толчка выключателя в соответствующем направлении. При повторном толчке выключателя движение прекращается. 

Во избежание чрезмерного разряжения воздуха или сквозняка в салоне при открытом и особенно при приподнятом люке во время движения, воздушные сопла следует держать открытыми и, при необходимости, увеличивать подачу воздуха. 

При неисправности электропривода люк может обслуживаться вручную. 

Система защищена от перегрузок и механических помех автоматическим предохранителем. 

Двойной сдвигаемо-поднимаемый люк* 
Для вентиляции можно приподнять передний люк, а также передвинуть оба люка вместе или по отдельности. 
Включение при повороте ключа в замке зажигания в положение 2. 

После выключения зажигания управление возможно: 

· при повороте ключа в замке зажигания в положение 0 или 

· при вынутом ключе, а также 

· при первом открывании дверей. 

Комфортное закрывание* 

С тем, чтобы закрыть окна или сдвигаемо-поднимаемый люк после закрывания дверей, удерживайте ключ в дверном замке в одной из двух позиций закрывания до тех пор, пока они не закроются. 

Если ключ в замке зажигания находится в положении 0, то система по истечении прибл. 15 минут отключается автоматически. 

Движок управления* 

Автоматическое движение люков происходит посредством нажимания на движок выключателя в соответствующем направлении. При повторном нажимании выключателя, движение прекращается. 

Выключатель передвиньте назад или коротко нажмите и отпустите - передний люк приподнимется. При полностью открытом люке вновь коротко нажмите и отпустите или передвиньте выключатель - передний люк сдвинется назад. 

Выключатель нажмите или коротко нажмите и отпустите - двойной сдвигаемо-поднимаемый люк закроется из любого положения. 

Выключатель передвиньте вперед или коротко нажмите и отпустите - передний люк приподнимется. При полностью открытом переднем люке вновь коротко нажмите и отпустите или передвиньте выключатель - задний люк сдвинется вперед. 

Полностью открытый задний люк соединяется с передним. При следующем нажатии выключателя Вы можете сдвинуть оба люка в любом направлении. 

При перемещении в обоих направлениях оба люка останавливаются в определенной, оптимальной для вентиляции позиции. 

Защитные функции 

В случае возникновения опасности каждое движение люка может быть прервано коротким нажатием на выключатель. 

Если при закрывании одного из люков через толчковый выключатель или дверной замок они натолкнутся на препятствие, то закрывание прервется и люк слегка передвинется в обратном направлении. 

В случае, если выключатель нажат более 10 секунд и люк не перемещается или подача тока прерывалась (например, отсоединялась аккумуляторная батарея), то управление люком должно быть вновь активировано. Для этого нажимайте выключатель до тех пор, пока люк не закроется полностью или, если он был уже закрыт, нажмите коротко выключатель. 

Во избежание чрезмерного разряжения воздуха или сквозняка в салоне при открытом и особенно приподнятом люке 
во время движения воздушные сопла следует держать открытыми и, при необходимости, увеличивать подачу воздуха. 

При неисправности электропривода люк может обслуживаться вручную. 

Система защищена от перегрузок и механических помех автоматическим предохранителем. 
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	При креплении на крыше багажника для лыж, с целью обеспечения достаточного место для поднимания переднего люка, следите за тем, чтобы лыжные крепления фиксировались спереди. 


Механический сдвигаемо-поднимаемый люк* 

	


	Открыть — откиньте рукоятку, вращайте ее против часовой стрелки. 
Приподнять — при закрытом люке рукоятку вращайте по часовой стрелке. 
Опустить — рукоятку вращайте против часовой стрелки, при закрывании необходимо преодолеть точку сопротивления. 


Во избежание чрезмерного разряжения воздуха или сквозняка в салоне при открытом и особенно приподнятом люке во время движения воздушные сопла следует держать открытыми и, при необходимости, увеличивать подачу воздуха. 

Электрический обогрев сидений* 
	


	Поверхность и спинки сидений могут обогреваться при повороте ключа в замке зажигания в положение 2. 


Нажмите выключатель с символом обогрева: 

· Интенсивный подогрев, до тех пор пока светится выключатель. Переключение на обогрев происходит автоматически. 

· Обогрев. Как только выключатель погаснет, отопление выключается автоматически. 
Переключение в режиме обогрева -нажмите погасший выключатель. 

Преждевременное отключение - нажмите светящийся выключатель. 

Средний подлокотник задних сидений 
	


	При необходимости вытяните за петлю. 


Открывание вещевого отсека* в среднем подлокотнике - вытяните наверх кнопку спереди под крышкой. 

Подлокотники передних сидений* 

Деблокировка - нажмите кнопку на торцевой стороне. 

Коррекция угла наклона света фар* 
	


	Ближний свет может регулироваться в зависимости от загрузки автомобиля. Седан и Touring, не оборудованные системой регулирования дорожного просвета. 


· 0 = 1 - 2 человека без багажа; 

· 1 = 5 человек, с багажом или без; 

· 2 = 1 человек, полный багажник. 

Седан, оборудованный системой регулирования дорожного просвета: 

· 0 = 1 - 2 человека, без багажа; 

· 0 = 5 человек, с багажом или без; 

· 2 = 1 человек, полный багажник. 

Touring, оборудованный системой регулирования дорожного просвета, а также BMW 525iX Touring: 0 = 1 - 2 человека, без багажа: 

· 0 = 5 человек, с багажом или без; 

· 1 = 1 человек, полный багажник. 

BMW 52SiX, 530i Touring: 

· 0 = 1 - 2 человека, без багажа; 

· 1 = 5 человек, с багажом или без; 

· 1 = 1 человек, полный багажник. 

Не превышайте максимально допустимую нагрузку на заднюю ось! 

Очень низкое положение ближнего света свидетельствует о неисправности в системе коррекции угла наклона пучка света фар. 

Автоматическая противосолнечная шторка заднего стекла* с электроприводом 

	


	Для приведения в действие коротко нажимайте равноплечий рычаг переключателя. 


Механическая противосолнечная шторка заднего стекла* 

Противосолнечные шторки боковых стекол 

Шторку вытяните за петлю и завесьте в держателе. 

Индикация наружной температуры и времени* 

	


	Наряду со временем, Вы можете вызывать на дисплей дату и наружную температуру, а с помощью клавиши напоминания (Memo) - включать ежечасный сигнал звукового напоминания. 


При повороте ключа в замке зажигания в положение 0 и нажатии соответствующей кнопки можно считывать время и дату. С момента поворота ключа в замке зажигания в положение 1 происходит индикация времени. Числовые данные могут изменяться или вводиться заново. 

Ввод времени и даты 

После перерыва в подаче тока (первый ввод, на дисплее мигающая точка) время можно вводить, не нажимая клавишу UHR с помощью двух клавиш ввода h/DAT и min/DAT. Для ввода даты предварительно нажмите клавишу DATUM. При нажатии клавиш ввода информации или через каждые полсекунды их удержания в таком положении, соответствующее числовое значение возрастает на одну единицу. 

Функция времени индицируется символом часов, а дата - буквами DAT. 

Для запуска часов с точностью до секунды нажмите кнопку UHR, а для запуска программы календаря - клавишу DATUM. 

После этого точка перестает мигать. 

Прежде чем ввести какие-либо измененные числовые данные, нажимайте соответствующую клавишу (UHR или DATUM) и удерживайте ее в таком положении до тех пор, пока на индикации между часами и минутами или днем и месяцем не появится мигающая точка. 

Если после ввода новых числовых данных Вы не запустили программу, а нажали другую клавишу, то старые числовые данные сохраняются. 

Нереальные цифровые данные программой не принимаются. При индикации даты високосные года не учитываются и должны вводиться вручную. 

Рекомендации по индикации времени в 12-часовом режиме 

Символ времени до полудня (AM) меняется на символ времени по полудню (РМ) по истечении каждых 12 часов и указывается перед его числовым значением. Для различных вариантов исполнений в функции времени можно производить следующие изменения: 

· 24 ч или С 

· 12 ч или F 

· 12 ч или С-индикация (см. кнопки на крышке корпуса сзади). 

После переключения с 24 часовой на 12 часовую систему происходит автоматическое изменение функции клавиш ввода со дня и месяца на месяц и день. 

Функция звукового напоминания (Memo) 

С помощью клавиши напоминания MEMO можно включать и выключать ежечасный сигнал напоминания. Звуковой сиг-. нал раздается за 15 секунд до истечения каждого полного часа, и напоминает, например, если работает магнитофон о том, что следует включить приемник для прослушивания последних известий. Сочетание ME на дисплее указывает на активированную функцию напоминания. 

Наружная температура 

При нажатии клавиши А-ТЕМР на дисплее индицируется наружная температура. Если наружная температура падает ниже 3° С, то при положении ключа в замке зажигания в позиции 1, раздается предупредительный сигнал. Одновременно на дисплее в течении 10 секунд мигают точка и единица измерения температуры (C/F). 

Если в этот момент активируется другая функция, а затем вновь запрашивается температура, то в оставшееся время мигает лишь оптический предупредительный сигнал. 

Предупредительный сигнал повторяется, если с момента последнего его появления температура минимум один раз повысилась до 6° С и вновь понизилась до 3° С. 

Предупредительный сигнал низкой наружной температуры не исключает возможность гололедицы при температурах выше 3° С, например на мостах и проезжей части в тени. 

Таймер* стояночного отопления и стояночной вентиляции 

	


	С помощью таймера можно непосредственно включать и отключать стояночное отопление и стояночную вентиляцию, а также задавать время включения от 0.00 до 23.59 часов. 


Непосредственное включение - нажимайте в течение 3 секунд кнопку EIN, светодиод при этом мигает. 

Выключение - нажмите кнопку AUS. 

Ввод времени включения - с момента поворота ключа в замке зажигания в положение 1, функция UHR должна быть активирована. 

При нажатии кнопки ZEIT на дисплее появляется символ вентилятора и чередующиеся цифры 1 и 2, указывающие соответственно на выбранное или введенное время включения. 

После выбора требуемой цифры можно ввести соответствующее время включения. 

Кнопку ZEIT держите нажатой до тех пор, пока не начнет мигать точка между индикацией часов и минут. 

Введите требуемое время включения с помощью клавиш h/DAT и min/DAT. 

Вновь нажмите кнопку, ZEIT - точка перестает мигать, время включения вентиляции запрограммировано. 

Активация времени включения (с момента поворота ключа в замке зажигания в положение 1) - после выбора времени включения вновь нажмите кнопку SET/RES, светодиод будет светиться до автоматического включения стояночного отопления и вентиляции. 

После этого светодиод на кнопке EIN указывает на то, что система работает. 

Деактивация времени включения - после ввода времени включения нажмите вновь кнопку SET/RES, светодиод погаснет. 

Заданное время включения стояночной вентиляции может постоянно активироваться и деактивироваться повторным нажатием кнопки SET/RES. Время сохраняется в памяти до тех пор, пока не будет введено новое. 

При оборудовании автомобиля бортовым компьютером управление системой производится с помощью кнопок, ZEIT и SET/RES. 

Стояночное отопление*/Стояночная вентиляция* 

Стояночное отопление функционирует при наружной температуре ниже 16° С при вынутом из замка зажигания ключе или его повороте в положение 0 или 1. 

Используя возможность предварительного включения стояночного отопления в заданное время можно садиться в уже прогретый салон. Кроме того, в мороз это облегчит Вам очистку автомобиля от снега и льда. 

Продолжительность работы стояночного отопления и вентиляции составляет 30 минут. Из-за высокого потребления электроэнергии не включайте систему два раза подряд, не подзарядив перед этим аккумуляторную батарею на ходу. 

Обычный режим отопления: 

· откройте в меру необходимости все сопла тремя рычагами распределения воздуха и передние решетки; 

· закройте сопла свежего воздуха на конце средней консоли; 

· поворотный переключатель количества подаваемого воздуха установите в позицию "12 часов". 

Кондиционер 

Откройте в меру необходимости все сопла тремя рычагами распределения воздуха и передние решетки. Закройте сопла свежего воздуха на конце средней консоли. 

Автоматическая система кондиционирования воздуха 

Подогретый воздух поступает автоматически через сопла обогрева стекол в пространстве для ног спереди и сзади. Регулирование распределения воздуха с помощью кнопок возможно только при повороте ключа в замке зажигания в положение 1. 

Как при обычном режиме отопления автомобиля, так и при включенных кондиционере и автоматической системе кондиционирования воздуха, температура в салоне может регулироваться с помощью поворотного переключателя или регулировочного ролика температуры только при повороте ключа в замке зажигания в. положение 1. При положении 0 отопление происходит максимально интенсивно. 

Имейте в виду - стояночное отопление работает еще некоторое время после выключения (светодиод гаснет). 

Важные указания 

Если стояночное отопление после максимально двух попыток пуска не включается или автоматически отключается, обратитесь за советом на сервис BMW. 

Категорически воспрещается включение стояночного отопления в закрытых помещениях. 
При заправке обязательно выключайте стояночное отопление! 
Рекомендуем - в теплое время года включайте ненадолго стояночное отопление минимум раз в месяц (прибл. 5 минут). 

При температурах свыше 16° С поступайте следующим образом: Таймер - нажмите на 3 секунда кнопку А-ТЕМР, появляется буква Е. 

Бортовой компьютер - нажмите одновременно на 3 секунды кнопки А-ТЕМР и ZEIT, появляется надпись "in". После этого может быть включено стояночное отопление 1 раз (непосредственное включение и выключение). 

При наружной температуре свыше 16° С стояночная вентиляция может использоваться для обдува салона и понижения в нем температуры (положения ключа в замке зажигания аналогичны положениям ключа при стояночном отоплении). 

Воздух нагнетается вентилятором автоматической системы отопления или кондиционирования. 

Обычный режим отопления 

· Откройте в меру необходимости все сопла тремя рычагами; наиболее эффективна вентиляция через сопла поступления свежего воздуха спереди или на конце средней консоли; 

· поворотный переключатель количества подаваемого воздуха установите в позицию "12 часов". 

Кондиционер 

Откройте в меру необходимости сопла; наиболее эффективна вентиляция через передние или задние сопла. 

Автоматическая система кондиционирования воздуха 

Воздух поступает автоматически через сопла на панели приборов в выбираемом направлении и требуемом количестве. Поэтому, для обеспечения эффективности режима работы стояночной вентиляции, сопла должны быть полностью открыты. 

Автоматическое управление скоростью (темпостат) 

	


	Требуемая скорость движения, начиная с прибл. 40 км/ч, может поддерживаться и задаваться автоматически. 


1 — РАЗГОН 

Слегка нажмите рычаг - скорость движения в момент нажатия рычага сохраняется при дальнейшем движении и запоминается. Каждое последующее прикосновение к рычагу повышает скорость приблизительно на 1 км/ч. 

Нажмите рычаг и удерживайте его в этом положении - автомобиль разгоняется без нажатия но педаль акселератора. Скорость движения на момент отпускания рычага сохраняется при дальнейшем движении и запоминается. 

В случае если зафиксированная скорость была превышена более чем на 10 км/ч в продолжении свыше 1 минуты, то режим ее поддержания прерывается и его необходимо активировать вновь. 

На BMW 525tds, а также автомобилях, оборудованных системой стабилизации регулировки устойчивости и тягового усилия (ASC T)*, режим поддержания скорости прерывается и должен быть восстановлен вновь после того, как зафиксированная скорость была превышена на 16 км/ч или занижена на 8 км/ч. 

2 — ЗАМЕДЛЕНИЕ 

Нажмите и удерживайте рычаг в этом положении - если Вы двигались с зафиксированной скоростью, то автомобиль замедляет ход вследствие автоматического уменьшения подачи топлива. Скорость движения на данный момент отпускания рычага сохраняется при дальнейшем движении и запоминается. 

На BMW 525tds, а также автомобилях, оборудованных системой автоматического регулирования устойчивости и тягового усилия (ASC T), автомобиль замедляет ход вследствие автоматического уменьшения подачи топлива Скорость движения на данный момент отпускания рычага сохраняется при дальнейшем движении и запоминается. 

Слегка нажмите рычаг - если Вы уже двигались с зафиксированной скоростью, то каждое последующее прикосновение к рычагу снижает скорость приблизительно на 1 км/ч. На BMW 525tds, а также автомобилях, оборудованных системой автоматического регулирования устойчивости и тягового усилия (ASC T), скорость сохраняется и запоминается. Каждое последующее прикосновение к рычагу снижает скорость приблизительно на 1 км/ч. 

3 — ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ 

Коротко нажмите на рычаг с торца - скорость, введенная в память в последний раз, достигается снова и сохраняется при движении. 

4 — ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Слегка нажмите рычаг -регулирование скорости отключается независимо от условий движения и дорожной ситуации. 

Кроме того, автоматическое регулирование скорости отключается автоматически при сильном замедлении хода свыше 1.5 м/с2 по сравнению с заданной, например, на подъемах, при торможении и включении сцепления или переключении рычага автоматической коробки передач из положения D в положение N. 

При остановке
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	Не включайте автоматическое регулирование скорости, если: 

· дороги изобилуют крутыми поворотами; 
· интенсивное движение не допускает движения с постоянной скоростью; 

· дорога скользкая (снег, дождь, гололедица) или дорожное покрытие недостаточно твердое (камни, песок). 


двигателя данные по заданной скорости гасятся. 

Акустическая противоугонная сигнализация* 
	


	При попытке несанкционированного открывания одной из дверей, капота или багажника на 30 секунд срабатывает сирена и зажигание отключается. Одновременно на 5 минут включается система аварийной световой сигнализации*, ближний свет мигает в ритме работы системы аварийной световой сигнализации*. 


Если несанкционированные действия продолжаются, делаются попытки пуска двигателя, демонтажа автомобильного радио, ведутся манипуляции с вещевым ящиком или аккумуляторной батареей, повторно на 30 секунд включается сирена. 

При попытке переместить автомобиль по преодолении короткого расстояния раздается сирена. 

Включение и выключение сирены происходит одновременно с включением и выключением противоугонного устройства через дверной замок, либо систему дистанционного управления. 

При включенной системе в средней консоли в течение 36 часов горит светодиод. 

Если светодиод при включении системы мигает, то либо двери, капот двигателя, крышка багажника, либо вещевой ящик не закрыты полностью. При включении системы светодиод мигает в случае, если одно из боковых стекол открыто более чем на допустимое расстояние. В случае, если его не закрыли, система берет на охрану через 10 секунд все, что закрыто полностью и светодиод светится постоянно. 

При отключении системы светодиод гаснет. Если отключение происходит после того, как светодиод погас (по истечении 36 часов), то он вспыхивает снова на короткое время. 

В случае, если сигнализация сработала, светодиод мигает в течении 36 часов и указывает т. о. на совершенную попытку вскрытия автомобиля либо его угона. Он гаснет после отключения системы. 

Багажник доступен и при активированной системе. Мигание светодиода (10 секунд) должно обратить Ваше внимание на то, что крышка багажника хотя и закрыта, но не блокирована (поверните ключ вправо и выньте). 

Противоугонная сигнализация с дополнительной защитой салона и датчиком, срабатывающим на изменение угла уклона автомобиля* 

При разрушении заднего или одного из боковых стекол (все боковые стекла должны быть закрыты, однако, для вентиляции салона в жаркую погоду они могут оставаться открытыми на 10 мм)- раздается сирена. Система реагирует также и в том случае, если положение автомобиля изменяется, например, при попытках несанкционированного демонтажа колес или отбуксировании - на изменение угла уклона автомобиля срабатывает датчик. 

Если одно из боковых окон приоткрыто более чем на допустимую величину, то светодиод мигает. В случае, если его не закрывают, система берет на охрану через 10 секунд все закрытые окна и светодиод светится постоянно. 

Для предотвращения нежелательного срабатывания сигнализации от датчика, реагирующего на изменение угла наклона автомобиля, например, при транспортировке на поезде, на пароме и т. д., датчик можно выключить. 

Непосредственно после включения противоугонной сигнализации повторите еще раз процесс ее включения (т. е. поверните снова ключ в позицию включения противоугонной системы либо при дистанционном управлении - нажмите коротко кнопку 2). 

Светодиод гаснет и загорается снова. Теперь датчик выключен до следующего полного отключения все сигнализации. 

Имейте в виду: неправильный монтаж динамиков в дверях может отрицательно повлиять на функционирование устройства защиты окон. 

Если нормальное отключение системы невозможно, то в аварийном случае следует поступит следующим образом: 

· откройте дверь ключом (на 30 секунд срабатывает сирена); 

· сядьте в автомобиль, закройте дверь и поверните ключ зажигания в позицию 1 (вновь, на 30 секунд срабатывает сирена); 

· подождите, пока не погаснет светодиод (по истечении прибл. 15 минут) 

В течение этого времени дверь не открывайте; ключ зажигания остается в позиции 1. После этого система отключена 

Бортовой компьютер* 
	


	1 — Клавиши ввода числовых данных 
2 — Клавиша переключения единиц измерения 
3 — Цифровая индикация 
4 — Фототранзистор для автоматического регулирования яркости индикации 
5 — Клавиша пуск/стоп SET/RES 
6 — Светодиоды (LED) 
7 — Клавиши вызова информации 
Для надежного и экономичного вождения автомобиля по запросу на дисплей выдается следующая информация: 
UHR/DAT — Время и дата 
VERBR — Средний расход топлива на двух участках пути 
REICHW — Предполагаемый запас хода 
GESCHW — Средняя скорость 
А-ТЕМР — Наружная температура 
ZEIT — Секундомер или 2 срока включения стояночного отопления/вентиляции 
ANK — Предполагаемое время прибытия 
DIST — Оставшееся расстояние до цели поездки 
LIMIT — Предельная скорость 
CODE — Противоугонная защита 


Бортовой компьютер готов к работе при повороте ключа в замке зажигания в положении 1. 
Ввод данных в интересах безопасности производите всегда до начала поездки или при неподвижном автомобиле. 

При нажатии соответствующей клавиши вызова информации Вы можете запросить без предварительного ввода следующую информацию: 

· средняя скорость; 

· средний расход топлива на участках пути 1 и 2; 

· наружная температура. 

Нажав соответствующую клавишу вызова, нажимая клавишу SET/RES (5), Вы можете вновь запускать или останавливать информацию: 

· средняя скорость;, 

· средний расход топлива на участках 1 и 2;, 

· таймер или, при необходимости, 2 срока включения стояночного отопления/вентиляции, а нажав клавишу UHR, Вы можете вызывать или гасить сигнал звукового ежечасного напоминания времени. 

Порядок ввода числовых данных: 

· времени и даты; 

· предельной скорости; 

· сроков включения стояночного отопления/вентиляции; 

· расстояния до цели поездки (на основе чего рассчитывается время прибытия); 

· противоугонной защиты описан далее.. 

С помощью клавиши переключения единиц измерения (2) каждый вид информации (кроме кода) после вызова ее соответствующей клавишей может индицироваться по выбору в метрических или английских единицах. 

При прекращении подачи тока в цепи, например, при замене аккумуляторной батареи, все данные в памяти стираются. 

При восстановлении питания необходимо вновь ввести данные по времени, дате и времени включения, расстоянию и предельной скорости. 

При индикации помех "РРРР" обратитесь на сервис BMW. 

Дистанционное управление 

	


	Нажмите коротко рычаг переключателя указателей поворота. 


Информация появляется дополнительно в комбинации приборов (за исключением BMW 520i, 525tds - в подготовке) и может запрашиваться последовательно. 

Индикация информации бортовым компьютером идет независимо от ее индикации в комбинации приборов. 

Для того, чтобы погасить индикацию в комбинации приборов нажмите кнопку контрольно-сигнального дисплея в комбинации приборов или клавишу CODE. 
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	Сообщения контрольно-сигнального дисплея гасят изображение данных бортового компьютера. 


Если Вы хотите получить всю информацию на комбинации приборов, то: 

· нажмите рычаг переключателя указателей поворота на 3 сек, на дисплее появится надпись Prog 1 (в бортовом компьютере - Р1); 

· нажмите клавишу SET/RES. 

Если на комбинации приборов Вы хотите иметь определенную выборку информации, то в этом случае: 

· нажмите рычаг переключателя указателей поворота на 3 сек, на дисплее появится надпись Prog 1 (в бортовом компьютере - Р1); 

· нажмите соответствующую клавишу вызова информации. 
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	При подсчете среднего расхода на двух участках и при установке сроков включения стояночного отопления/вентиляции, соблюдайте следующее правило. Если, например, должны индицироваться оба расхода, то клавишу VERBR необходимо нажать дважды. Если, однако, должен индицироваться только расход на втором, а не на первом участке, то после нажатия клавиши VERBR нажмите клавишу переключения единиц измерения km/mls (при дальнейшем нажатии клавиши переключения попеременно указывается расход на первом и втором участках). 


Для вызова на дисплей первого и второго сроков включения стояночного отопления/вентиляции действуйте аналогично. 

· Нажмите клавишу SET/RES. 

Ввод и вызов информации на бортовом компьютере 

Имейте в виду! Ввод производится в десятичной последовательности: 
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Нереальные числовые данные системой не воспринимаются. 

При вводе нового числа, находящиеся в памяти числа стираются: числовые данные могут вводиться в любой последовательности десятичных разрядов. 

Для записи данных в память требуется нажать кнопку SET/RES. 

Числовое значение повышается соответственно на единицу после каждого нажатия клавиши или через каждые полсекунды при нажатой клавише. 

	  
	Ввод: клавиши нажимайте в изображенной последовательности 
	Вызов: Нажмите очередную клавишу вызова необходимой информации 

	Время (Дата) 
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	Средний расход топлива на участках 1 или 2 
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	Запас хода 
	— 
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	Средняя скорость 
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	Наружная температура 
	— 
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	Таймер - старт 
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	— 

	Текущее время 
	— 
	[image: image184.jpg]




	Стоп 
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	— 

	Стояночное отопление/вентиляция - Прямое включение 
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	— 

	Прямое включение 
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	— 

	Ввод времени включения 1 или 2 
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	Оставшееся расстояние до цели поездки 
	DIST 
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	DIST 

	Предполагаемое время прибытия 

  
	
	ANK 

	Предельная скорость или лимит 
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	Код, противоугонная защита: 

· активация 
	Ключ в положении 1 
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	— 

	· деактивация 
	Ключ в положении 1 или 2 
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(ввести код) 
или запустить двигатепь 
	  


	  
	Инструкция по вводу и вызову 

	Время (Дата) 
	При индикации — UHR (после прекращения подачи тока) вновь введите данные времени. Часы после ввода данных могут запускаться с точностью до секунды с помощью клавиши SET/RES (например, по сигналу времени по радио). Ввод даты осуществляется аналогично вводу времени. После нажатия клавиши SET/RES появляется индикация данных года. При необходимости, введите новые числа и нажмите еще раз клавишу SET/RES. Индикация даты может появляться иным образом - для этого нажмите два раза клавишу UHR/DAT. Для коррекции времени или даты измените числовое значение и затем нажмите кнопку SET/RES. Сигнал часа - после клавиши UHR нажмите клавишу SET/RES - появляется символ активированной функции звукового сигнала. Перед истечением каждого полного часа раздается сигнал и в комбинации приборов ненадолго появляется индикация времени. Выключение - при активированном запросе времени UHR нажмите клавишу SET/RES. Вызов времени и даты при повороте ключа в замке зажигания в положение 0 - нажмите клавишу UHR/DAT. 

	Средний расход топлива на участках 1 или 2 
	После начала движения при нажатии кнопки SET/RES компьютер производит новый расчет. При повторном нажатии клавиши VERBR выбирается попеременно средний расход для первого и второго участков - по истечении короткого времени появляется цифровая индикация выбранного расхода топлива. 

	Запас хода 
	Знак плюс ( ) перед индицируемым значением означает "полный" топливный бак. 

	Средняя скорость 
	После начала движения при нажатии кнопки SET/RES компьютер производит новый расчет. 

	Наружная температура 
	Если наружная температура падает ниже 3° С, раздается предупредительный сигнал, температура индицируется автоматически и единицы измерения температуры мигают в течение 8 секунд; в комбинации приборов индицируется температура. 

	Таймер - старт 
	У автомобилей со стояночным отоплением/ ентиляцией функция таймера (секундомера) отсутствует. При работающем таймере светится светодиод. 

	Текущее время 
	Мигает светодиод. Вновь нажмите клавишу ZEIT - появится индикация работающего таймера. 

	Стоп 
	Отсчет текущего времени прекращается, если имеется другая информация. Обычно достаточно нажать клавишу SET/RES. При повторном нажатии клавиши SET/RES запускается новый отсчет времени. 

При нажатии клавиши ZEIT появляется индикация состояния стояночного отопления/вентиляции. Прямое включение в положении ключа в замке зажигания в позиции 1. 

	Стояночное отопление/вентиляция - Прямое включение 
	

	Прямое включение 
	Выключение в положении 0. При нажатой клавише запроса времени нажмите только клавишу SET/RES. 

	Ввод времени включения 1 или 2 
	Ввод данных возможен только в том случае, если включены часы. В режиме ZEIT нажмите один раз клавишу, для ввода второго срока включения клавишу нажмите еще раз (указание на дисплее). 

При светящемся светодиоде продолжительность работы, стояночного отопления/вентиляции может задаваться сроком до 30 минут , начиная с момента пуска. Во время работы стояночного отопления/вентиляции мигает светодиод. Он гаснет при отключении системы. 

Коррекция времени включения проводится аналогично вводу информации. После ввода времени включения 1 или 2 система включается нажатием клавиши SET/RES. 

При активации светится соответствующий светодиод. 

	Оставшееся расстояние до цели поездки 
	Если введенная дистанция пройдена, то дальнейший отсчет идет со знаком минус. 

	Предполагаемое время прибытия 

  
	Предполагаемое время прибытия постоянно корректируется в зависимости от способа вождения. Вызов возможен только в случае, если дистанция была задана заранее. После прохождения дистанции - при нажатии клавиши ANK появляются данные DIST. При переключении с позиции любой другой клавиши появляется: — ANК. 

	Предельная скорость или лимит 

  
	Светодиод светится: при превышении заданной скорости раздается звуковой сигнал и мигает соответствующий светодиод, в комбинации приборов ненадолго появляется заложенная в память предельная скорость. При повторном нажатии клавиши вызова информации предупредительный сигнал отключается, светодиод гаснет, однако заложенное в память значение сохраняется. Ввод скорости движения на текущий момент - при нажатой клавише LIMIT нажмите клавишу SET/RES. 

  

	Код, противоугонная защита: 

· активация 
	Могут вводиться кодовые числа от 0000 до 9999. 
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Обязательно запомните кодовое число! 

Ключ в замке зажигания в положении 0 - светодиод светится 36 часов. 

	· деактивация 
	[image: image207.png]



После третьего неправильного ввода кода или третьей попытки пуска на 30 секунд раздается сирена! 




Дополнительные пояснения по бортовому компьютеру 
(Внесение изменений в информационную программу возможно только после нажатия соответствующей клавиши вызова информации). 
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	Время и дата вызываются попеременно путем повторного нажатия клавиши. Ввод года служит для учета високосного года при индикации даты. 
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	С помощью конкретной команды запуска нового расчета одновременно может рассчитываться средний расход топлива для всей поездки и для определенного участка пути. 
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	Индуцируется предполагаемый запас хода, рассчитанный на основе данных резерва топлива и с учетом стиля вождения. Если на дисплее мигают четыре сегмента, то запас хода составляет менее 15 км. Необходимо заправиться! Бортовой компьютер регистрирует заправку, если ключ в замке зажигания повернут в положение 1 или 0 и заливается более 5 литров. Знак плюс ( ) перед числовым значением указывает на то, что действительный запас хода больше инди цируемого значения, что является следствием ограничения при измерении уровня топлива. 
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	Предупредительный сигнал по-вторяется, если с момента последнего предупреждения температура минимум один раз повысилась до 6° С и вновь понизилась до 3° С. Предупредительный сигнал не исключает возможность гололедицы при температурах выше 3° С, например на мостах и проезжей части в тени. 
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	Таймер: Макс, время работы таймера составляет 99 часов и 59 минут. Время индицируется на дисплее сначала в секундах и десятых секунды, по истечении одной минуты в минутах и секундах, по истечении одного часа в часах и минутах. 


Стояночное отопление/вентиляция: При повторном нажатии этой кнопки последовательно появляются, состояние системы на данный момент, время включения 1, время включения 2, повторение и т. д. 
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	Предельная скорость может как задаваться вновь, так и вызываться. Предупреждение повторяется, если предельная скорость была занижена один раз минимум на 5 км/ч. 
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	При включенной системе под контролем находятся капот двигателя, радиоприемник, стартер. Если капот не закрыт или демонтирован радиоприемник, то при повороте ключа в замке зажигания в положение О светодиод мигает в течение прибл. 10 сек. При включенной системе ключ в замке зажигания поверните в положение 1 или 2 -сигнал гонга и индикация - Code означают готовность к вводу кода. При включении стартера без ввода кода раздается продолжительный гонг и двигатель не запускается. 


Деактивация в случае, если Вы забыли кодовое число: 

· отсоедините аккумулятор на 5 минут; 

· поверните ключ в замке зажигания в положение 1, сработает сирена; 

· на дисплее появляется индикация 15-минутного интервала времени, отсчитываемого назад; 

· по истечении 15 минут двигатель можно запустить. 

Если Вы вспомнили кодовое число, то можете ввести его сразу же, не дожидаясь, пока истекут 15 минут: 

· нажмите клавишу CODE; нажмите клавишу SET/RES; 

· запустите двигатель. 

Лыжный мешок* 
В мешке надежно и аккуратно можно транспортировать до трех, максимально до четырех пар лыж. 

Длина мешка составляет 1.20 м. С учетом дополнительного пространства в багажнике могут укладываться лыжи длиной до 2.10 м. При погрузке нескольких пар лыж имеющееся в распоряжении место, из-за сужения лыжного мешка, уменьшается, в результате чего могут транспортироваться только две пары лыж с одинаковой длиной 2.10 м. 

Загрузка лыжного мешка 

	


	Средний подлокотник заднего сиденья откиньте полностью вниз, расстегните наверху "репейную" застежку прикрытия выемки. 


Отожмите немного назад рычаг и выньте средний подлокотник. 
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	При обратом монтаже среднего подлокотника следите за тем, чтобы выступы крепежной части входили в задние направляющие в выемке. 


	


	Нажмите круглую кнопку - деблокируется крышка погрузочного отверстия в багажнике. 


После этого расцепите сверху хомут и уложите вниз. 

Лыжный мешок уложите между передними сиденьями. Застежка "молния" предназначена для лучшего доступа к уложенным в мешке предметам и лучшего просы-хания лыжного мешка. 

Крышку погрузочного отверстия закрепите с помощью магнитного держателя на нижней стороне полки задка. 

Просьба следить за тем, чтобы лыжи укладывались в мешок только чистыми и острые кромки не портили окружающие предметы. 

BMW Touring 

Откиньте средний подлокотник заднего сиденья - не демонтируйте его. 

Расстегните наверху "репейную" застежку прикрытия выемки и положите его сверху на подлокотник. 

Нажмите вниз кнопку и откиньте вперед крышку. 

Нажмите кнопку - деблокируется крышка погрузочного пространства. 

Если Вы планируете не пользоваться лыжным мешком длительное время, то прежде тем как уложить, просушите его. 

Рекомендуется время от времени, в зависимости от частоты пользования, очищать непромокаемый лыжный мешок от талой воды и конденсата. 

Работа автомобильного радиоприемника* 

Качество приема и воспроизведения радиоприемника зависит от места приема, а также высоты и наведения антенны. 

Помехи, вызываемые, например, силовыми линиями, автомобилями со слабым подавлением помех или вообще не оборудованных системой подавления помех, а также здания или естественные препятствия, при повседневной эксплуатации автомобиля могут вызвать не поддающиеся регулированию шумовые помехи, несмотря на полное их подавление в собственном автомобиле. 

Атмосферные явления, как например, туман, дождь или снегопад, также могут мешать радиоприему. 

С повышением интенсивности солнечной радиации качество приема на длинных, средних и коротких волнах ухудшается. Наилучший прием в этом диапазоне волн достигается в ночные часы, т. к. в это время рабочие волны отражаются в ионосфере сильнее всего. 

На диапазонах волн ДВ, СВ и KB возможен дальний прием, т. к волны распространяются не только как земные радиоволны вдоль поверхности земли, но также как и пространственные радиоволны, отраженные от ионосферы. 

По физическим причинам качество воспроизведения в диапазоне средних волн не такое хорошее, как в диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Однако, диапазон средних волн, из-за хорошего дальнего приема, особенно ночью, используется большим числом передатчиков, хотя помех из-за их высокой концентрации не избежать. 

В отличие от диапазона УКВ звучание в диапазоне MB более приглушенное. 

Дальность действия длинноволновых радиопередатчиков превышает дальность действия средневолновых. 

В диапазоне коротких волн наибольшая дальность действия. Наибольшее число передатчиков и наилучшее звучание, с известными, обусловленными физическими причинами ограничениями, Вы найдете в диапазоне 49 метров. 

В диапазоне УКВ (FM)*, по сравнению с другими диапазонами, наилучшее звучание. Однако, здесь возможен прием только небольшого числа станций, т. к дальность действия передатчиков из-за прямолинейного распространения волн составляет лишь 80 км. По мере удаления от него возникают шумовые помехи и в конченом счете передатчик не будет слышим совсем или будет вытеснен более мощным, в диапазоне действия которого Вы окажетесь. При появлении естественных помех подобного рода следует выбрать другую станцию. 

На УКВ необходимым оказывается более частое переключение с одной радиостанции на другую. 

	


	Стереофонический прием возможен только на УКВ. Помехи, возникающие по мере удаления от передатчика, могут появиться раньше, чем при монофоническом радиоприеме. В этом случае мы рекомендуем переключение на моноприем или выбор другого передатчика со стереофонической трансляцией. 


Шипение, потрескивание, а также звуковые всплески возникают, если в результате зданий - автомобильный радиоприемник в течение долей секунды принимает один и тот же сигнал передатчика два или более раз. Этим объясняется и быстрое изменение громкости. 

Длительное шипение появляется большей частью после тот, как Вы покинули зону действия станции или в случае явно выраженной зоны затенения. Устранение шума возможно только настройкой на более сильный передатчик. 

Исчезновение звука - особенно в диапазоне MB (AM) - наступает вследствие наложения земных и пространственных волн в месте приема и часто сопровождается искажением приема. 

Вибрирующее шипение возникает при затенении прямой связи от передатчика к приемнику вследствие наличия крупных строений или естественных препятствий. 

При движении по аллее возникает т. н. "заборный звуковой эффект". 

Автомобильный радиотелефон* 

Согласно инструкции фирмы BMW при дополнительной установке радиотелефона, с целью обеспечения резерва электроэнергии следует установить вторую аккумуляторную батарею соответствующей емкости с реле, отсоединяющим ее от электрической цепи автомобиля. Специалисты сервиса BMW охотно проконсультируют Вас по этому вопросу. 

Важная рекомендация: 

Применение мобильных систем связи (автомобильный радиотелефон, радиоустройства и т. д.), не предусмотренных к эксплуатации на Вашем автомобиле, может вызвать помехи. Фирма BMW не в состоянии контролировать каждое изделие и не несет, поэтому какой-либо ответственности. 

В этой связи, прежде чем купить подобную систему, рекомендуем обратиться за советом на сервис BMW. 

Для обеспечения надежной работы вашего BMW не устанавливайте никаких мобильных телефонов или иной аппаратуры связи, антенна которых должна находиться внутри салона. 

Пуск двигателя 

· Взведите стояночный тормоз; рычаг переключения передач установите в нейтральное положение (на автоматической коробке передач в положение Р или N); 

· выключите, по возможности, все потребители тока, особенно при низких температурах, и держите выжатой педаль сцепления; 

· НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА 

Если двигатель при первой попытке не запускается, например, в переохлажденном или прогретом состоянии - педаль акселератора выжмите только наполовину. 

Имейте также в виду: запуск стартера не должен быть слишком коротким, но и не должен превышать 20 секунд. Ключ зажигания отпустите сразу же после начала работы двигателя. 

Повторение пуска двигателя - ключ в замке зажигания перед повторным пуском поверните в положение 0 или 1, для предотвращения включения стартера при еще вращающемся двигателе. 
Повторите запуск лишь после небольшой паузы с тем, чтобы не забросало свечи зажигания. 
При сильном морозе - чтобы не перегружать аккумулятор перед новым пуском рекомендуется выдерживать небольшую паузу (прибл. 20 - 30 сек.). 

BMW 525tds 

При холодном двигателе 

Ключ в замке зажигания удерживайте в положении 2 до тех пор, пока не погаснет оранжевая контрольная лампа "время предпускового разогрева". 

Стартер включайте до тех пор, пока двигатель не запустится. При особо низких температурах стартер включайте не более чем на 40 секунд. 

Нажатие на педаль акселератора не оказывает влияния на процесс пуска. 

При прогретом двигателе 

Если оранжевая контрольная лампа "время предпускового разогрева" не загорается, запускайте двигатель сразу же. 

Удаление воздуха из дизельной топливной системы 

В случае полного расхода топлива воздух из топливной системы, как правило, удаляться не должен. 

Если, однако, возникнут затруднения при пуске, то следует включить стартер на прибл. 20 секунд. 

Оптимальное число оборотов на холостом ходу устанавливается автоматически. 

Двигатель не следует прогревать на холостом ходу - рекомендуется трогаться сразу же с места на средних оборотах. 

Остановка двигателя 

Ключ в замке зажигания поверните в положение 1 или 0. 

Экономичное вождение 

Расход топлива зависит прежде всего от стиля вождения автомобиля. 

· Не прогревайте двигатель на холостом ходу, а трогайтесь сразу же; избегайте при этом длительной работы двигателя на холостом ходу. 

· Используйте первую передачу только для трогания с места и никогда не разгоняйтесь на ней с "полным газом". 

· Своевременно переключайте скорости и водите автомобиль на повышенных, более экономичных передачах - третьей, четвертой или пятой. 

· Избегайте длительного движения с максимальной нагрузкой. 

· Избегайте лишнего веса в автомобиле. 

· Следите за давлением воздуха в шинах. 

Кроме того имейте в виду: экономичное вождение снижает вредную эмиссию отработавших газов, и шумность автомобиля. 
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	Автомобиль никогда не оставляйте без надзора с работающим двигателем - он представляет собой большую потенциальную опасность. 


Обкатка 

Во время обкатки может случаться, что переключение скоростей, управление и т. д. оказываются вначале несколько затруднительными. Однако, в результате приработки это явление через некоторое время исчезает. 

Пожалуйста, соблюдайте следующие указания с тем, чтобы Ваш автомобиль прослужил как можно дольше, и был максимально экономичным. 

Двигатель и главная передача заднего моста 

До 1000 км пробега 
Двигайтесь с переменными оборотами и переменной скоростью, не превышая при этом 140 км/ч. 

Принципиально избегайте максимальной подачи топлива ("полного газа"), а также запредельного нажатия на педаль акселератора - т. н. положения "Kick-Down"! 

Начиная с 100 км пробега можно постепенно повышать обороты и скорость. 

Если в процессе эксплуатации автомобиля один из этих агрегатов заменяется новым, то указания по обкатке должны соблюдаться и в этом случае. 

Шины 

Во время обкатки сцепление новых шин с дорогой еще не является оптимальным, что обуславливается технологией их изготовления. Поэтому во время первых 300 км рекомендуется умеренная манера вождения. 

Тормозная система 

Для достижения равномерного и оптимального коэффициента трения при пробеге первых 500 км следует тормозить преимущественно в среднем диапазоне замедления. При новых фрикционных накладках тормозных колодок следует избегать многократного резкого торможения, в особенности на высоких скоростях, или длительных нагрузок, например, при движении через перевалы. 

Фрикционные накладки тормозных колодок и диски прирабатываются оптимальным образом лишь после пробега 500 км и при указанных условиях обкатки. 

Стояночный тормоз является самостоятельной, независимой от ножного тормоза, системой с отдельными тормозными барабанами, и должен также прирабатываться. 

Если эффективность торможения заметно снижается, то приработка может производиться самим водителем. Если того допускают дорога, погода и условия движения транспорта, затягивайте слегка рычаг стояночного тормоза при скорости прибл. 40 км/ч, пока не станет заметным сопротивление. После этого рычаг затяните сильнее (переместите на один зубец сектора наверх) и в этом положении двигайтесь прибл. 400 м. Затем снова полностью отпустите рычаг. 

Расход топлива 

Расход топлива определяется согласно стандартной методике проведения испытаний (DIN 70030/1 часть 1). Он вовсе не идентичен среднему расходу топлива, который зависит от многих факторов, как например, стиль вождения, загрузка автомобиля, состояние дороги, интенсивность движения и транспортный поток, погода, давление воздуха в шинах и т. топлива по DIN*. 

Практические рекомендации 

Не прогревайте двигатель на холостом ходу. 

Только при очень низких наружных температурах, для обеспечения полноценной смазки, прогревайте холодный двигатель на повышенных оборотах холостого хода приблизительно полминуты. 

Но холодном двигателе не развивайте высокой частоты вращения коленчатого вала, т. к. это снижает срок его службы. 

При нагрузках на двигатель - разгон, подъемы - по возможности двигайтесь с частотой вращения коленчатого вала более 1500 об/мин и производите своевременное переключение на пониженную передачу, в особенности на подъемах. 

При выключении сцепления полностью выжимайте педаль сцепления, при движении ногу не держите на педали сцепления. 
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	Во время движения не держите ногу на педали тормоза. Даже легкое, но продолжительное нажатие на педаль тормоза может иметь следствием перегрев, износ тормозных накладок и возможный отказ тормозной системы. 
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	После длительной поездки на низких скоростях (движение в городе, в колонне), как только это становится возможным, рекомендуется проехать несколько километров с частотой вращения свыше 3000 об/мин. Благодаря этому устраняется возможное образование сажи. 
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	При движении по мокрым или грядным дорогам между шинами и дорожным полотном может образовываться водный клин. Этот эффект, известный под названием аквапланирование, может вызвать частичную или полную потерю контакта с дорожным полотном, потерю контроля над автомобилем и потерю тормозной способности автомобиля. Поэтому, на мокрых дорогах снижайте скорость движения. 


Крышка багажника при движении должна быть закрыта с тем, чтобы в салон не попадали отработавшие газы. Однако, если из-за габаритов транспортируемого груза нужно двигаться с открытым багажником, то необходимо закрыть все окна, а также сдвигаемо-поднимаемый люк, и усилить принудительную вентиляцию салона. 
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	Не кладите каких-либо тяжелых или твердых предметов на полку задка, т. к. при торможении они могут поранить пассажиров. 

Одежду вешайте на крючки так, чтобы она не загораживала обзор водителю. 

Не вешайте на крючки тяжелых предметов во избежание травм при торможении. 


*DIN - Deutsche Industrie-Norm. Промышленный стандарт ФРГ (здесь и далее). 

Капот двигателя 

	


	Деблокировка - потяните рычаг, расположенный слева под панелью приборов. 
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	До начала проведения каких-либо работ в подкапотном пространстве остановите и охладите двигатель. 

Прежде чем начать работы с электрикой, при ремонте и техобслуживании, особенно в подкапотном пространстве, отсоедините аккумуляторную батарею. 

Ненадлежащее обращение с деталями и материалами при работе с автомобилем увеличивает риск травм. Поэтому, соблюдайте соответствующие указания и инструкции. Если Вы не знакомы с подлежащими обязательному соблюдению правилами техники безопасности, то поручите проведение работ специалистам сервиса BMW. 


	


	Благодаря встроенному пружинному механизму капот автоматически выдвигается вперед и его можно открыть. 


Освещение подкапотного пространства* 

	


	Фонарь горит при открытом капоте и включенном освещении автомобиля. 


Закрывание - капот нажмите одновременно с обеих сторон до явно слышимого щелчка. 

Убедитесь в том, что капот блокирован - попытайтесь его приподнять. 
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	Если во время движения Вы обнаружите, что капот не блокирован правильно, немедленно остановитесь и закройте его. 


Болты крепления колес с замком* 
	


	Снимите колпачок - при необходимости с помощью ключа. 

Вставьте ключ в замок и, поворачивая его на 90°. вправо или влево, снимите замок. 

· 0 - запереть 

· 1 - отпереть 

Замок насаживается в обратной последовательности. Вынимая ключ, придерживайте его! 
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	Болт с замком монтируйте напротив вентиля. 


Рекомендуем хранить один ключ в прикладываемом к автомобилю комплекте инструмента с тем, чтобы он всегда находился под рукой, например, в мастерской. 

Секретные болты крепления колес 
	


	1 — Защитный колпачок (не устанавливается на колесах с защитной крышкой болтов) 
2 — Болт под переходник 
3 — Переходник (2 шт. в комплекте прикладываемого к автомобилю инструмента) 


Демонтаж колеса 

· Защитный колпачок (1) поверните влево комбинированным ключом и снимите; 

· выньте из комплекта инструмента (на BMW Touring - под передней откидной крышкой в грузовом отсеке) переходник (3) и вставьте в болт; 

· отверните болт (2). 

После этого снимите переходник и оденьте защитный колпачок. 

Табличку* с кодом переходника храните в надежном месте. 

Сдвигаемо-поднимаемый люк 
	


	Действия в случае неисправности электрической системы: 

Снимите крышку, передвигайте сдвигаемо-поднимаемый люк в требуемом направлении с помощью ключа с внутренним шестигранником (находится в комплекте инструмента, прикладываемого к автомобилю). 

Обратитесь на сервис BMW с целью устранения дефекта. 


Двойной сдвигаемо-поднимаемый люк 

Действия в случае неисправности электрической системы: 

Закрывание переднего люка - сними те крышку перед отверстием люка, вставьте ключ с внутренним шестигранником (находится в комплекте инструмента, прикладываемого к автомобилю) в шестигранник привода двигателя (см. иллюстрацию выше) и вращайте против часовой стрелки. 

Закрывание заднего люка - демонтируйте заглушку за отверстием люка, при необходимости действуйте отверткой. 

Вращайте ключ с внутренним шестигранником только против часовой стрелки. 
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	Этот люк можно вручную только закрывать, ни в коем случае не открывать, причем пред этим необходимо закрыть: 

· сначала передний; 

· а только затем задний люк. 


При закрывании обоих люков соблюдайте следующее. Перед тем как вставить ключ, обязательно вытяните с помощью его плоского конца втулку, расположенную вокруг шестигранника. После того, как люки закрылись, зафиксируйте ее в первоначальном положении. 

Для устранения дефекта обратитесь на сервис BMW. 

Временное прекращение эксплуатации автомобиля 

Если автомобиль ставится на стоянку более чем на три месяца, то во избежание возникновения какого-либо ущерба поручите специалистам сервиса BMW провести следующие работы: 

1. Вымыть, законсервировать и дополнительно обработать двигатель, подкапотное пространство, днище кузова, оси и агрегаты в соответствии с заводскими предписаниями. Вымыть автомобиль снаружи и очистить салон, после этого обработать лакокрасочное и хромовое покрытие. Очистить резиновые уплотнители капота и дверей, посыпать их тальком или смазать глицериновым маслом. 

2. Заменить моторное масло и масляный фильтр при нагретом до рабочей температуры двигателе. В качестве дополнительной антикоррозионной защиты двигателя в топливо может примешиваться антикоррозионное средство согласно инструкции изготовителя. 

3. Проверить уровень и концентрацию охлаждающей жидкости и, при необходимости, долить. 

4. Проверить уровень электролита в аккумуляторах, при необходимости долить дистиллированную воду. 

5. Слить жидкость из бачков и трубопроводов стеклоомывателей. 

6. Полностью заправить топливный бак во избежание образования конденсата. 

7. Повысить давление в шинах до 4 бар. 

Непосредственно перед тем, как. поставить автомобиль на стоянку, просушите ручной и ножной стояночные тормоза, с тем чтобы избежать коррозии тормозных дисков и барабанов. 

Автомобиль поставьте на стоянку в сухом и хорошо проветриваемом помещении, включите задний ход (на автоматической коробке передач - положение Р), при необходимости подложите под колеса упорные клинья, не затягивайте стояночный тормоз! 

Демонтируйте аккумуляторные батареи, подзарядите и храните их в прохладном и не промерзающем помещении. Не позднее чем через три месяца подзарядите батареи, в противном случае они выйдут из строя! 

Кондиционер должен включаться на короткое время по крайней мере один раз в месяц (особенно в холодное время года), т. к. иначе возникает опасность высыхания герметика вала компрессора, в результате чего может вытечь охлаждающее средство. 

При этом двигатель следует разогревать до рабочей температуры (указатель температуры должен находиться приблизительно посередине между двумя цветными полями) с тем, чтобы избежать внутреннюю коррозию. На автомобилях без кондиционера двигатель во время стоянки запускаться не должен. 
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	При запуске двигателя в закрытом помещении позаботьтесь о достаточной вентиляции с тем, чтобы не вдыхать ядовитые отработавшие газы. 


Если одновременно автомобиль снимается с учета, не пропустите срок повторной регистрации, иначе станет недействительным "Разрешение на эксплуатацию". 

За границей соблюдайте соответствующие административные предписания! 

Начало эксплуатации после консервации 

Подзарядите аккумуляторные батареи, при необходимости - замените. 

Поручите специалистам сервиса BMW провести ТО-1. 
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	Время стоянки, в течение которого аккумуляторная батарея отсоединена, не учитывается индикацией интервалов технического обслуживания. 


С целью соблюдения двухгодичного интервала замены тормозной жидкости, этот период времени должен обязательно учитываться, замену тормозной жидкости необходимо производить соответственно перед тем, как загорится символ часов. 

Зимняя эксплуатация 

Зимние месяцы, для которых характерна изменчивая погода, требуют для обеспечения безопасного и беспроблемного вождения не только изменения стиля вождения, но и подготовки к ним самого автомобиля. 

При эксплуатации зимой сцепление шин с дорогой значительно ухудшается, поэтому водитель в каждой ситуации должен считаться с более длинным тормозным путем. 

До наступления холодов целесообразно провести подготовку автомобиля к зимней эксплуатации на сервисе BMW. 
Соблюдайте соответствующие инструкции по замене масла и делайте это по возможности до наступления холодов. 

Для ручной и автоматической коробок передач, главной передачи заднего моста, гидроприводов рулевого управления, тормозной системы и системы регулирования дорожного просвета какие-либо подготовительные мероприятия, за исключением проверки уровня масла, не требуются. 

В серийную поставку входит добавление в охлаждающую жидкость долговечного, обладающего антикоррозионными свойствами антифриза. Необходимая для обеспечения антикоррозионной защиты концентрация должна составлять 40% в течение всего года, что соответствует морозостойкости ок. -27° С. 

Применяйте только допущенные долговечные антифризы, не содержащие нитритов и аминов. Эти средства известны на сервисе BMW. 

Охлаждающая жидкость должна заменяться через каждые два года. Перед началом холодов и в холодное время года проверяйте морозостойкость охлаждающей жидкости. При этом проверьте систему охлаждения на герметичность и, при необходимости, замените треснувшие и отвердевшие шланги. 

Регулирование температуры двигателя через термостат происходит автоматически в зависимости от нагрузки на двигатель и наружной температуры. Поэтому не прикрывайте радиатор. 

Хорошо заряженная аккумуляторная батарея является условием надежного пуска двигателя. В холодное время ее емкость ниже, а нагрузка на нее выше, чем летом. 

Применяйте только разрешенные средства для ухода* за замками. 

Они также предотвращают их замерзание. Если, несмотря на все меры предосторожности или вследствие дефекта системы обогрева дверного замка он замерзнет, его можно разморозить нагретым перед этим ключом. Не применяйте никаких антиобледенителей - они способствуют обезжириванию и снижают эксплуатационную надежность замков. 

Для предотвращения примерзания резиновые детали - уплотнители дверей, капота и крышки багажника следует обработать специальным средством для ухода за резиной уплотнителей* или силиконовой аэрозолью*. 

Лакокрасочное покрытие автомобиля, а также хромированные и полированные детали до наступления холодов, а также в зимние месяцы должны консервироваться соответствующими средствами*. 

*Можно получить на сервисе BMW. 



