Дезодорация BMW IHKA и IHKR AC Системы
Предоставленная информация без гарантии и как, это обеспечивает подсказки на том, что мы сделали как ссылка. Читайте в своем собственном риске. Поздравление Tyrone, Аляски, DanT, Лопуха, EricS, Mola и TomM. Написанный Томом McCandless CCA # 288126
Относится к E38, E39, E46, и транспортным средствам ряда E53, хотя эта статья сконцентрируется главным образом на ряду E39 с IHKA и E46 (M3) с любой системой.
Это было описано как запахи как "грязный носок гимнастики", "запах раздевалки", "мертвая рыба", "заплесневелый заказ", и больше. Независимо от того, что это пахнет, это пахнет. Что это? Да ведь это - Система управления Климата в Вашем BMW. 
Главная причина аромата - почва и поражать милдью, которые поднимают место жительства в системе и живой на влажности, которую любая система AC уплотняет из воздуха. И главная причина, что особенно автомобили с системой IHKA являются настолько склонными к таким ароматам, - то, что водитель может не всегда вынуждать систему использовать новый внешний воздух, ЕСЛИ компрессор AC идет! В способе AC одна только система решает, охладить ли и повторно распространить воздух каюты или использовать внешний воздух от микрофильтров. И климат и использование имеют много дел, с которым отобран способ. Но даже у систем IHKR может быть проблема также!
Было много регистраций на различных форумах о контакте с этой проблемой. Большинство из них рекомендует распылить некоторую форму дезинфицирующего средства/дезодоранта во входные отверстия свежего воздуха вниз по течению микрофильтров. Некоторые даже рекомендуют удалить трубочки между коробками микрофильтра и брандмауэром, чтобы получить лучший выстрел в жилье испарителя. К сожалению трубач затрудняет прямой доступ к катушке/жилью испарителя и ограничивает эффективность этого метода. Это действительно работает весьма хорошо на некоторых владельцев, но на другие, (в зависимости от климата и использования транспортного средства); это становится почти бесконечной задачей.
Вот процедура для того, чтобы получить прямой доступ к жилью испарителя и катушке, не разлучая целую приборную панель. Это свободно основано на СИЦЗЯНЕ BMW B 64 08 91 январь 2002 с модификациями, чтобы удовлетворить сделай сам связка.
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Первый шаг должен идентифицировать, какую систему Ваш автомобиль имеет. IHKx: x = = Автоматический, x = R = Отрегулированный. Откройте капот и исследуйте буфер стороны водителя хорошо только под жильем микрофильтра. Будут один или два распределительных клапана нагревателя, расположенные там. Один клапан означает, что у Вас есть система IHKR, два IHKA. Двойные клапаны системы IHKA позволяют водителю и пассажирским независимым температурным параметрам настройки, в то время как единственный клапан IHKR не делает. Вы ДОЛЖНЫ знать, какую систему Ваш автомобиль имеет прежде, чем начать процесс.
Возможно Вы будете нуждаться:
Возможно, потому что некоторые из рекомендуемых продуктов могут идти с подходящим механизмом брызг. В этом случае, весь материал изготовления распылителя/наконечника сада не будет необходим. Далее, если автомобиль будет E39 IHKA, и дилер дезодорировал ранее, то Вы не будете нуждаться в материале, чтобы сделать отверстие в жилье или штепселе.
1. (IHKA) Черные штепселя отверстия нейлона. Размеры Ѕ", 5/8", и ѕ". Только купите их всех. Вы будете только использовать один, но экономить себя дополнительная поездка в хозяйственный магазин. Я также получил их в Тузе, и он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО предпринимал два путешествия. Я скажу Вам почему позже.
2. (Оба) постоянный клиент, управляемый завода, распылителя сада. Вид Вы качаете. Палочка брызг должна быть сменной и должна быть сделана из руководства или меди. Купите дополнительную палочку, потому что Вы будете изменять один, и Вы все еще должны распылить ошибки! Я получил месторождение в Первоклассных Аппаратных средствах приблизительно 15 лет назад и поднял палочку замены в прошлый уикэнд.
3. (Оба) Двенадцать дюймов НОВОГО ј" медный шланг трубки.
4. (Оба) дополнительный штраф X-ACTO видели лезвие (число x239 части или подобный)
5. (И) Спаивание Оружия и припоя ядра смолы
6. (Оба) Виза или хорошая пара Вицевластей
7. (Оба) инструмент Dremel (предпочтительно переменная скорость) с 1/8" ротационный резак, <Ѕ" диаметр, размалывающий колесо, и если Вы являетесь спазматическими как я, Ѕ" барабан посыпания песком (прекрасное сокращение).
8. (Оба) Набор файлов ювелира
Получил все это? Давайте начинать. Сначала мы сделаем E39 с системой IHKA.
Доступ к интерьеру жилья испарителя и катушки достигнут, сверля отверстие в стороне водителя жилья.
Отнеситесь, чтобы Изобразить 1 и удалить винт, который обеспечивает покрытую коврами группу к стороне водителя пульта. Работа Ваши пальцы под обоими концами и понижением это прямо назад к тылу автомобиля. Это держалось двумя весенними стальными скрепками, и они могут быть напряженными! Это - единственная часть, которую Вы должны будете удалить.
[image: image1.jpg]Pull to the rear




Картина 1
Обратитесь к Картинам 2 & 3. Ответьте от основания случая испарителя между 1.25" к 1.50" и отметьте случай. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРЕНИРОВКУ И РЕГУЛЯРНЫЕ БИТЫ, ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ ОТВЕРСТИЕ! ОНИ ИМЕЮТ ТЕНДЕНЦИЮ ЗАХВАТЫВАТЬ В ПЛАСТМАССЕ, И ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ ТРЕНИРОВКИ МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ МАТЕРИАЛ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫПУСТИТЬ СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ. Вы не хотите удалить ВСЮ приборную панель, чтобы заменить тот случай. 
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Картина 2
Если Вы смотрите тщательно, Вы можете видеть катушку испарителя в жилье. Теперь, когда Вы знаете, где это, не УДАРЯЙТЕ ПО ЭТОМУ С ЧЕМ-НИБУДЬ! В минимуме Вы согнете ребра. Я даже не хочу думать о максимуме!
Используя инструмент Dremel (столь же медленный, как это пойдет, пожалуйста) и ротационный резак сокращает маленькое отверстие на марке и сосредоточенный в плоской области. Очень медленно и тщательно увеличьте отверстие, пока маленькое колесо размола не будет соответствовать, затем используя его, увеличивать отверстие далее, пока Ѕ" штепсель отверстия не будет соответствовать приятно. Если Вы проваливаете (как, я сделал), Вы должны будете вынуть это к 5/8". Или больше. Третьей попыткой я становился полуопытным. Таким образом я - медленный ученик, так какой? И я добрался, чтобы совершить дополнительную поездку, чтобы УСПЕШНО СПРАВИТЬСЯ. Что это является стоящим?
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Картина 3

Теперь Вы должны изменить одну из тех палочек брызг, таким образом она стреляет боком вместо прямо вперед. Случай испарителя - приблизительно 11' широкий, таким образом палочка должна быть не больше, чем 12 - 14 дюймов длиной. Намного дольше и ручка и Ваша рука поразят дверную пробку и вынудят Вас повернуть наконечник к испарителю. Убегите фабричный наконечник с X-ACTO видел и снимать заусенцы с конца палочки.

Используйте визу или ViseGrips, чтобы завербовать один конец медного закрытого шланга трубки. Напряженный, как Вы можете. Тогда сделайте сокращение с видением, это ТОЛЬКО проходит стену шланга трубки. Спуститесь по шлангу трубки другой дюйм или так от частичного сокращения, которое Вы только сделали и отключили свой новый наконечник. Снимите заусенцы с этого от и до. Двигайте это в сокращении от палочки и запишите на пленку это с электрической лентой. Несколько напряженных оберток достаточно. Теперь проверьте образец брызг с простой водой в распылителе., Мы надеемся, это будет приятно распределено, и поклонник сформировал первую попытку. Меня, я уничтожил все, но приблизительно четыре дюйма той ноги шланга трубки, получая это способ, которым я хотел. Когда Вы счастливы этим, спаиваете это в палочке. Также спаяйте завербованный конец, чтобы не застраховать утечку там.

См. Картину 4 ниже для выстрела моего изумительного высокотехнологичного готового изделия. Проводная связь так, Вы можете сказать, что конец рядом с выходом из отверстия. Вы не хотите распылить на всем протяжении интерьера Вашего автомобиля, делают Вас?
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Картина 4

Соберите распылитель и сделайте "сухой пробег". Никакая игра слов не предназначена! Удостоверьтесь, что Вы можете пойти прямо в отверстии, в тыл катушки испарителя, и коснуться противоположной стены жилья. Тише едешь, дальше будешь. быть НЕЖНЫМИ! См. Картину 5.
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Картина 5

Теперь позволяет скачку к E46 (IHKA или IHKR) для доступа к интерьеру жилья.

Доступ через заключительный резистор стадии, открывающийся в пассажирской стороне жилья испарителя.

Удалите защитную камеру с перчатками и поднимите аккуратную группу, таким образом Вы можете получить доступ к области позади пассажирской ноги хорошо трубочка. См. Картины 6 и 7.
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Картина 6
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Картина 7

В случае необходимости, удалите двигатель степпера, чтобы получить доступ к заключительному резистору стадии. Удалите заключительный резистор стадии. Есть Ваше открытие. Сделайте свой сухой пробег, чтобы удостовериться, что Вы можете заставить брызги идти, где Вы хотите это. Отметьте, что отверстие намного больше чем сделанное для E39 IHKA. Удостоверьтесь, что у Вас есть несколько полотенец, удобных в случае обратных брызг. 

Если все это кажется хорошо, покройте всю область несколькими пластмассовыми сумками хлама/листа, "на всякий случай". И имейте несколько удобных полотенец. Закройте центр (фронт и тыл) воздушные выходы и откройте обе передних двери. Суйте капот и удалите микрофильтры из их housings. Удалите трубочки между микрофильтром housings и брандмауэром. Если Вы достигаете в стороне брандмауэра, Вы должны быть в состоянии чувствовать клетку белки трубача.

Я сказал что? Только одна часть к remoe? Я ЛГАЛ!

Если Вы используете продукт, который требует смешивания, сделайте это в соответствии с инструкциями изготовителя. Полугаллон должен быть МНОГО! Накачите это и пойдите для этого! Войдите и и со всех сторон. Вы не только хотите ВПИТАТЬ катушку; Вы также хотите вымыть такое большое жилье, как Вы можете. Взгляд под автомобилем. Вы должны видеть решение капать из утечек уплотнения AC, левых и правых только в кормовой части tranny. Если Вы не видите, что никакой материал заканчивается, ПРЕКРАТИТЕ РАСПЫЛЯТЬ! Ваши утечки включены, и Вы собираетесь затопить интерьер автомобиля! Ясные утечки.

Брызги о 3/4 соединения в там. Повсеместно. Так как я закончил с довольно большим отверстием, я всовывал свой палец также. Сократите плескание много. И позвольте мне нащупывать проводную связь "индикатор'. Когда сделано с системой IHKA, установите штепсель отверстия и замените группу ковра. Или делая E46 с любой системой, замените заключительный резистор стадии, двигатель степпера, урежьте группу и glovebox. Удалите пластмассовый лист или (мешки для мусора). 

Возьмите 15-минутный разрыв. Имейте пиво или кое-что. В то время как Вы удовлетворяете свои желания, устанавливаете неизмененную палочку распылителя на распылителе и устанавливаете носик в столь же прекрасный туман насколько возможно. После Вашего разрыва, начните автомобиль, и на Пульте управления Климата, выберите положение вентиля центра только, включите компрессор AC, и управляйте скоростью трубача к максимуму. Пойдите под капотом, чтобы видеть воздушных входных отверстий брандмауэра, все еще открыты. Если система IHKA, они, возможно, закрылись так, Вы должны будете заставить внутренние температурные параметры настройки выше дурачить систему в отбор вне воздуха.

Как только Вы получаете то всасывание входных отверстий, распыляете остающееся решение в них в коротких взрывах, позволяя туман быть вовлеченными в систему. Не повредил бы сочиться немного в коробках фильтра также. И распылите внутреннюю часть трубочек, в то время как они выключены. Когда решение ушло, отключило Систему управления Климата полностью, Выключите автомобиль и замените микрофильтр к трубочкам брандмауэра. Немного кремния смазывает жиром непринужденность, запирающую их в положение. Удостоверьтесь скрепки в замке конца микрофильтра надежно. Замените микрофильтры и крышки.

Если вообще возможно, оставьте автомобильный набор в течение нескольких часов, предпочтительно внезапно. Ароматы должны быть устранены следующее время, Вы используете автомобиль. Лично, я никогда не был в состоянии чувствовать запах вещи. Но у моей лучшей половины (главный водитель) есть нос как ищейка, и она говорит, что запах полностью ушел.

