Создание черной оптики своими руками на подобии хелла для BMW E30

Сразу отвечу на кучу распространенных вопросов: 

Как светит? 

Значительно лучше старых фар (стекла то новые, да и внутри все почистил), имейте ввиду мы красим не отражатель а маску, она ни на что не влияет. 

Зачем делать кресты? 

Кресты отражаются в зеркале дальней фары создавая эффект будто фара черная. 

Где взять стекла? 

Стекла продаются в Москве, в ТЦ Москва, или на Кунцевском рынке, подходят от е34 или от е32, только их предется немного подогнать тк они чуть больше. 

А можно не бить стекла?

Да можно, тогда стекла надо снимать сл. образом 

Греете по краю строительным феном, и осторожно снимаете стекло подцепив за край. 

Если нет фена то можно подержать фару в духовке. 

Итак я купил стекла. по 250 р. Купил герметик для фар прозрачный. Купил акриловую матовую краску. 

Следующим шагом я снял оптику с машины. 

Далее я снял заднюю часть с фары ближнего света. В этой части установлена лампочка отражатель и линза. заодно почистил линзу и отражатель..
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Потом я разбил стекло на фаре и извлек маску. 
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Маска была очищена от грязи помыта. Зашкурена. Обезжирена и покрашена в черный цвет. Края разбитого стекла удалены. с фары Остатки герметика убрал ножем зачистил обезжирил на нес герметик по краю.
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Далее поставил обратно маску покрашенную и стекла. Стекла притянул бечевкой.

Итак герметик затвердел. Начал собирать фары. Предварительно я покрасил ободки в черный цвет. 
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 Собрав ближний свет ставлю его обратно на рамку. 
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Далее я нашел кресты для дальнего света от оригинальной черной Хеллы. Сделал их копии. Для копий я использовал оцинкованный лист металла толщиной 0.3
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Далее заготовки были зачищены и покрашены в черный цвет черной акриловой краской. 

Потом я, как и с ближним светом, разбил стекло очистил края от остатков стекла и герметика.
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В местах соприкосновения крестов с фарами я нанес по капле герметика, чтобы кресты держались в фаре.
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Далее нанес герметик по кругу и вставил стекло. на фары поставил груз и оставил на сутки.

На утро, я одел кольца которые я покрасил в черный. и все фары готовы к установке на авто.
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Ошибки которые я допустил: 

герметик надо брать черный, иначе он отражается это видно в фарах ближнего, и очень заметно в фарах дальнего света. 

Если отражатель фары дальнего света не выглядит как зеркало (в моем случае) то можно и не начинать ее делать. Поскольку при дневном освещении кресты практическим не отражаются в ней и она выглядит слегка темнее обычной. 

маску ближнего света следует красить черным с 2ух сторон, тогда свет линзы будет при выключенном ближнем черным 

колпачек над лампочкой в дальнем свете необходимо покрасить снаружи в черный, тк он тоже отражается в зеркале.

