Продолжение:
При проверке жизни способности циркуляционного насоса выяснилось, что клиент скорее мертв, чем жив. Русский народ- он дотошный. И вот я решил посмотреть в чем причина отказа этого узла. Оказалось, что двигатель и насос одно целое, но если к крыльчатке насоса можно добраться, то двигатель это кусок пластмассы с двумя проводами. При проворачивании крыльчатки насоса ощущалось наличие сопротивления от перемещения одноименных полюсов магнита. Т.е. на крыльчатке имелся постоянный магнит и внутри «сухой» части двигателя так же имелся постоянный магнит. Между его полюсами вероятно внутри имеются обмотки на которые преобразователь подает импульсы, от которых возникает вращающееся магнитное поле.

Решил добраться до преобразователя и попробовать реанимировать его.
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При помощи ножовки по металлу произвел вскрытие двигателя. Внутри оказалась полость залитая каким то компаундом. Как археолог по чуть-чуть попытался очистить плату преобразователя. [image: image2.jpg]
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После «археологических раскопок» пришел к выводу, что производитель этого насоса создал одноразовое изделие, не подлежащее ремонту. Тем не менее желание запустить этот насос не пропало и в последующем при наличии свободного времени работы, по восстановлению будут продолжены.

Для продолжения работ по восстановлению «чюда» на разборах был приобретен «без сальниковый» насос, но с обычным коллекторным двигателем. [image: image7.jpg]
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После чистки был произведен осмотр и дефектовка элементов котла. Визуально, все находилось в нормальном состоянии и должно было работать. (что в последствии и подтвердилось). 
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После чистки теплообменника проверил его на герметичность, все оказалось Ок!
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В каждом из составляющих корпуса были удалены заломы и восстановлены все резьбы. Выкрашены корпусные детали. Заменены все резиновые уплотнения и собраны в одно целое[image: image14.jpg]
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ЭБУ-«мозги» этого чуда, это отдельная тема и хронология восстановления ЭБУ в продолжении.

Продолжение следует.
