Отчет по замене переднего парктроника

Вот отчет по замене переднего парктроника на 735 в Е38 1999 выпуска, может кому ни будь будет полезна эта информация.

Отчет по замене переднего парктроника на 735 в Е38 1999 выпуска.
У приобретенной 735 ласточки не работала система парковки. После проверки работоспособности датчиков, выяснилось, что передний-левый не работает. (проверка сводится к прослушиванию каждого датчика при включенном «зажигании» и нажатой кнопке «». Исправный датчик издает щелкающий звук) Система парковки становится не работоспособной при выходе хотя бы одного датчика. Загодя был приобретен исправный датчик и при наличии свободного времени решил заменить датчик.

Начинаем отстегивать верхнюю хромированную накладку.  (используем пластиковую оправку заправленную в  виде отвертки)
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Отстегнутая накладка не снимается. Этому препятствует корпус рассекателя омывателя  оптики.  На нижнем снимке он показан белой стрелкой.
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На фото внизу отмечены: черной стрелкой – распорная втулка, красной стрелкой- прижимная гайка, синей стрелкой-корпус омывателя. Окрутив гайку, снимается омыватель и накладка-свободна.
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Далее все понятно по фотографиям, без комментариев.

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



Вот он неисправный датчик. После его замены собрал все в обратной последовательности.
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