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Сигнал снимаем со второго контакта: 

зажигание вкл. 0.2 - 0.3в 

хх 0.75 - 1.5в 

2000 об/мин 2.0 - 2.5в 

3000 об/мин 2.5 - 3.5в 

Полный газ 3.0 - 4.5в
